Hersteller, Vertriebspartner

		CQLT SaarGummi Deutschland GmbH
		COVERiT Abdichtungssysteme GmbH
		CONTEC Deutschland GmbH

NovoProof® DA-K Abdichtungsbahnen nach EN 13956 und EN 13967

3200	m²	NovoProof® DA-K mechanisch befestigen
3202	m²	NovoProof® DA-K teilflächig kleben
3203	m²	NovoProof® DA-K vollflächig kleben
3206	m	Lineare Befestigung NovoProof® Dachbahn
3207	m	Linienbefestigung NovoProof® Dachbahn
3208	m	Zulage Kehl-/Gratabdichtung NovoProof®
3209	m	Anschluss NovoProof® an Bitumen-Altdach
3210	m	Anschluss luft- und winddicht abkleben
3211	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-K kleben
3212	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-K fixieren
3216	m	Anschluss an Aufkantung NovoProof® DA-K
3220	m	Wandanschluss NovoProof® DA-K kleben
3222	m	Wandanschluss NovoProof® DA-K fixieren
3225	m	Brandwandanschluss NovoProof® DA-K
3230	m	Lichtbandanschluss NovoProof® DA-K
3250	m	Rinneneinhang NovoProof® Verbundblech
3260	m	Traufanschluss NovoProof® DA-K kleben
3270	m	Dehnungsfuge Typ II NovoProof® DA-K
3271	m	Dehnungsfuge Typ I NovoProof® DA-K
3280	m	Dachrandabschluss Klemmprofil mehrteilig
3290	m	Dachrandabschluss Klemmprofil zweiteilig
3295	Stk	Dachrandklemmprofil Eckzulage

NovoProof® DA-S Abdichtungsbahnen nach EN 13956 und EN 13967

3400	m²	NovoProof® DA-S mechanisch befestigen
3402	m²	NovoProof® DA-S teilflächig kleben
3404	m²	NovoProof® DA-S vollflächig aufflämmen
3406	m	Lineare Befestigung NovoProof® Dachbahn
3407	m	Linienbefestigung NovoProof® Dachbahn
3408	m	Zulage Kehl-/Gratabdichtung NovoProof®
3409	m	Anschluss NovoProof® an Bitumen-Altdach
3410	m	Anschluss luft- und winddicht abkleben
3411	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-S kleben
3412	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-S fixieren
3416	m	Anschluss an Aufkantung NovoProof® DA-S
3420	m	Wandanschluss NovoProof® DA-S kleben
3422	m	Wandanschluss NovoProof® DA-S fixieren
3425	m	Brandwandanschluss NovoProof® DA-S
3430	m	Lichtbandanschluss NovoProof® DA-S
3450	m	Rinneneinhang NovoProof® Verbundblech
3460	m	Traufanschluss NovoProof® DA-S kleben
3470	m	Dehnungsfuge Typ II NovoProof® DA-S
3471	m	Dehnungsfuge Typ I NovoProof® DA-S
3480	m	Dachrandabschluss Klemmprofil mehrteilig
3490	m	Dachrandabschluss Klemmprofil zweiteilig
3495	Stk	Dachrandklemmprofil Eckzulage


NovoProof® DA-FG Abdichtungsbahnen nach EN 13956 und EN 13967

3600	m²	NovoProof® DA-FG mechanisch befestigen
3606	m	Lineare Befestigung NovoProof® Dachbahn
3607	m	Linienbefestigung NovoProof® Dachbahn
3608	m	Zulage Kehl-/Gratabdichtung NovoProof®
3609	m	Anschluss NovoProof® an Bitumen-Altdach
3610	m	Anschluss luft- und winddicht abkleben
3611	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-FG kleben
3612	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-FG fixiert
3616	m	Anschluss an Aufkantung NovoProof® DA-FG
3620	m	Wandanschluss NovoProof® DA-FG kleben
3622	m	Wandanschluss NovoProof® DA-FG fixieren
3625	m	Brandwandanschluss NovoProof® DA-FG
3630	m	Lichtbandanschluss NovoProof® DA-FG
3650	m	Rinneneinhang NovoProof® Verbundblech
3660	m	Traufanschluss NovoProof® DA-FG kleben
3670	m	Dehnungsfuge Typ II NovoProof® DA-FG
3671	m	Dehnungsfuge Typ I NovoProof® DA-FG
3680	m	Dachrandabschluss Klemmprofil mehrteilig
3690	m	Dachrandabschluss Klemmprofil zweiteilig
3695	Stk	Dachrandklemmprofil Eckzulage

NovoProof® DA-SK Abdichtungsbahnen nach EN 13956 und EN 13967

3700	m²	NovoProof® Primer Untergrund Dachfläche
3701	m²	NovoProof® Primer Untergrund Anschluss
3702	m²	NovoProof® DA-SK vollflächig kleben
3706	m	Lineare Befestigung NovoProof® Dachbahn
3707	m	Linienbefestigung NovoProof® Dachbahn
3708	m	Zulage Kehl-/Gratabdichtung NovoProof®
3709	m	Anschluss NovoProof® an Bitumen-Altdach
3710	m	Anschluss luft- und winddicht abkleben
3711	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-SK kleben
3716	m	Anschluss an Aufkantung NovoProof® DA-SK
3720	m	Wandanschluss NovoProof® DA-SK kleben
3750	m	Rinneneinhang NovoProof® Verbundblech
3760	m	Traufanschluss NovoProof® DA-SK kleben
3770	m	Dehnungsfuge Typ II NovoProof® DA-SK
3771	m	Dehnungsfuge Typ I NovoProof® DA-SK
3780	m	Dachrandabschluss Klemmprofil mehrteilig
3790	m	Dachrandabschluss Klemmprofil zweiteilig
3795	Stk	Dachrandklemmprofil Eckzulage


NovoProof® DA-P Abdichtungsplanen nach EN 13956 und EN 13967

4100	m²	NovoProof® DA-P lose verlegen
4105	m	Windsogsicherung NovoProof® Dachplane
4106	m	Lineare Befestigung NovoProof® Dachplane
4107	m	Linienbefestigung NovoProof® Dachplane
4110	m	Anschluss luft- und winddicht abkleben
4111	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-P kleben
4112	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-P 2teilig
4120	m	Wandanschluss NovoProof® DA-P kleben
4122	m	Wandanschluss NovoProof® DA-P zweiteilig
4130	m	Lichtbandanschluss NovoProof® DA-P
4132	m	Lichtbandanschluss NovoProof® DA-P 2tlg
4140	m	Wandanschluss Terrasse NovoProof® DA-P
4142	m	Anschluss Terrassentür NovoProof® DA-P
4144	m	Anschluss barrierefrei NovoProof® DA-P
4145	Stk	Anschluss Terrasse Eckzulage
4150	m	Rinneneinhang NovoProof® Verbundblech
4160	m	Traufanschluss NovoProof® DA-P kleben
4170	m	Dehnungsfuge Typ II NovoProof® DA-P
4171	m	Dehnungsfuge Typ I NovoProof® DA-P
4175	m	Abschluss NovoProof® DA-P - Erdreich
4180	m	Dachrandabschluss Klemmprofil mehrteilig
4181	m	Dachrandabschluss einteilig Klemmprofil
4190	m	Dachrandabschluss Klemmprofil zweiteilig
4195	Stk	Dachrandklemmprofil Eckzulage

NovoProof® 3D - Maßanzug - DA-P Abdichtungen nach EN 13956 und EN 13967

4200	m²	NovoProof® 3D-Plane - Maßanzug verlegen
4205	m	Windsogsicherung NovoProof® Dachplane
4206	m	Lineare Befestigung NovoProof® Dachplane
4207	m	Linienbefestigung NovoProof® Dachplane
4210	m	Anschluss luft- und winddicht abkleben
4211	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-P kleben
4212	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-P 2teilig
4220	m	Wandanschluss NovoProof® DA-P kleben
4222	m	Wandanschluss NovoProof® DA-P zweiteilig
4230	m	Lichtbandanschluss NovoProof® DA-P
4232	m	Lichtbandanschluss NovoProof® DA-P 2tlg
4240	m	Wandanschluss Terrasse NovoProof® DA-P
4242	m	Anschluss Terrassentür NovoProof® DA-P
4244	m	Anschluss barrierefrei NovoProof® DA-P
4245	Stk	Anschluss Terrasse Eckzulage
4250	m	Rinneneinhang NovoProof® Verbundblech
4260	m	Traufanschluss NovoProof® DA-P kleben
4270	m	Dehnungsfuge Typ II NovoProof® DA-P
4271	m	Dehnungsfuge Typ I NovoProof® DA-P
4275	m	Abschluss NovoProof® DA-P - Erdreich
4280	m	Dachrandabschluss Klemmprofil mehrteilig
4281	m	Dachrandabschluss einteilig Klemmprofil
4290	m	Dachrandabschluss Klemmprofil zweiteilig
4295	Stk	Dachrandklemmprofil Eckzulage


NovoProof® DA-F Abdichtungsplanen nach EN 13956

4500	m²	NovoProof® DA-F NovoWeld-Feldbefestigung
4502	m²	NovoWeld-Feldbefestigung mit isoweld®
4506	m	Lineare Befestigung NovoProof® Dachplane
4507	m	Linienbefestigung NovoProof® Dachplane
4510	m	Anschluss luft- und winddicht abkleben
4511	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-F kleben
4512	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-F 2teilig
4520	m	Wandanschluss NovoProof® DA-F kleben
4522	m	Wandanschluss NovoProof® DA-F zweiteilig
4530	m	Lichtbandanschluss NovoProof® DA-F
4532	m	Lichtbandanschluss NovoProof® DA-F 2tlg
4540	m	Wandanschluss Terrasse NovoProof® DA-F
4542	m	Anschluss Terrassentür NovoProof® DA-F
4544	m	Anschluss barrierefrei NovoProof® DA-F
4545	Stk	Anschluss Terrasse Eckzulage
4550	m	Rinneneinhang NovoProof® Verbundblech
4560	m	Traufanschluss NovoProof® DA-F kleben
4570	m	Dehnungsfuge Typ II NovoProof® DA-F
4571	m	Dehnungsfuge Typ I NovoProof® DA-F
4575	m	Abschluss NovoProof® DA-F - Erdreich
4580	m	Dachrandabschluss Klemmprofil mehrteilig
4581	m	Dachrandabschluss einteilig Klemmprofil
4590	m	Dachrandabschluss Klemmprofil zweiteilig
4595	Stk	Dachrandklemmprofil Eckzulage

NovoProof® TE Abdichtungsplane nach EN 13361

4800	m²	NovoProof® TE Abdichtung lose verlegen
4810	m	NovoProof® TE am Teichrand eingraben
4820	m	Anschluss NovoProof® TE an Bauteil
4830	Stk	Anschluss Fest-/Losflansch herstellen
4840	Stk	Rohrdurchführung NovoProof® TE einfassen

NovoProof® Formteile und Manschetten für Anschlüsse

5010	Stk	Eckausbildung mit NovoProof® Formteil
5020	Stk	Eckausbildung NovoProof® einfalten
5030	Stk	Laibungsanschluss NovoProof® Eckformteil
6010	Stk	Lichtkuppelaufsatzkranz einfassen
6020	Stk	Dachdurchdringung einfassen, viereckig
6025	Stk	Dachdurchdringung einfassen Dreikantkeil
6030	Stk	Dachdurchdringung einfassen, rund
6035	Stk	Dachdurchdringung Vierkantrohr einfassen
6040	Stk	Sanitärentlüftung einfassen
6050	Stk	Antennendurchführung einfassen
6055	Stk	Blitzschutzdurchführung einfassen
6060	Stk	Durchführung Absturzsicherung einfassen
6065	Stk	Durchführung Anschlagpunkt einfassen
6070	Stk	Pfeiler einseitig angebaut eindichten
6075	Stk	Pfeiler mit Dreikantkeil eindichten
6105	Stk	Anschluss an Bauteilecken
6110	Stk	Anschluss an Lichtkuppelaufsatzkranz
6120	Stk	Anschluss an Dachdurchdringung viereckig
6125	Stk	Anschluss an Dachdurchdringung, Dreikant
6130	Stk	Anschluss an Dachdurchdringung rund
6140	Stk	Anschluss an Sanitärentlüftung
6150	Stk	Anschuss an Antennendurchführung
6160	Stk	Anschuss an Absturzsicherung


Einbauteile – Anschluss an NovoProof® Abdichtungen

8000	Stk	Dachablauf mit Grund-/Aufstockelement
8001	Stk	Dachablauf, Grundelement und Kiesfang
8002	Stk	Dachablauf Attikaentwässerung
8003	Stk	Dachablauf Attikanotentwässerung
8010	Stk	Dachablauf mit Terrassenbausatz 2tlg
8011	Stk	Dachablauf mit Terrassenbausatz 1tlg
8040	Stk	Dachablauf Anschluss Sanierungselement
8050	Stk	Dachablauf aus Alu mit Grundplatte 1tlg
8055	Stk	Attikagully/Wasserspeier aus Aluminium
8060	Stk	Attikanotüberlauf aus Aluminium
8065	Stk	Wasserspeier / Notüberlauf rund
8070	Stk	Wasserspeier / Notüberlauf eckig
8300	Stk	Strangentlüfter/Dunstrohr, zweiteilig
8305	Stk	Solardurchführung, zweiteilig
8306	Stk	Kabeldurchführung, zweiteilig
8310	Stk	Strangentlüfter/Dunstrohr, einteilig
8315	Stk	Solardurchführung, einteilig
8316	Stk	Kabeldurchführung, einteilig
8320	Stk	Lüfter für einschaliges Dach, Kaltdach




Hersteller der NovoProof® Abdichtungen
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3200	m²		NovoProof® DA-K mechanisch befestigen
		
		NovoProof® DA-K Abdichtungsbahn,
		CE-zertifiziert nach EN 13956, EN 13967,
		elastisch und leicht, aus hochwertigem,
		vollvernetztem EPDM-Kautschuk, mit homo-
		gener Dichtschicht, dünnvlieskaschiert,
		mit ThermoFast® Fügerand lose verlegen.
		Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Bahnen
		halten hohen thermischen und mecha-
		nischen Beanspruchungen stand, sie sind
		geeignet zur Abdichtung von nicht ge-
		nutzten und genutzten Dächern, von ge-
		fällelosen und Retensionsdächern nach
		DIN 18531. Geeignet zur Bauwerksabdich-
		tung nach DIN 18532, DIN 18533,
		DIN 18534 und DIN 18535.
		Bezeichnung nach DIN/TS 20000-201:
		DE EPDM-BV-1,3 (1,5)
		Bezeichnung nach DIN/TS 20000-202:
		BA EPDM-BV-1,3 (1,5)
		
		Produkteigenschaften:
		- flexibel von -40 °C bis +120 °C,
		- bitumenverträglich,
		- ozon- und UV-beständig,
		- wurzelfest und rhizomfest nach FLL-
		  Verfahren und EN 13948,
		- beständig gegen Pilze und Algen,
		  Mikroorganismen und Humussäure,
		- umwelt- und pflanzenverträglich,
		- EPD nach ISO 14025 und EN 15804,
		- halogen- und schwermetallfrei,
		- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1,
		- widerstandsfähig gegen Flugfeuer und
		  strahlende Wärme (harte Bedachung)
		  nach DIN CEN/TS 1187,
		  Broof(t1) für geprüfte Bauarten,
		- dampfdiffusionsfähig,
		- dämmstoffneutral,
		- langzeitbeständig, wartungsfrei,
		- gebrauchstauglich mehr als 50 Jahre.
		
		NovoProof® DA-K Dach- und Dichtungsbahn
		mit geeigneten, geprüften Befestigungs-
		elementen mechanisch befestigen.
		Anzahl der Befestiger entsprechend
		Berechnung nach DIN EN 1991-1-4/NA.
		Befestigung in:      ...
		Befestiger Fabrikat: ...
		Befestiger Typ:      ...
		
		Überlappungen mittels ThermoFast®
		Fügetechnik homogen verschweißen.
		Grundlage der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien des Herstellers.
		
		Produkt:
		NovoProof® DA-K
		Nenndicke: 1,3 mm / 1,5 mm



3202	m²	NovoProof® DA-K teilflächig kleben
		
		NovoProof® DA-K Abdichtungsbahn,
		CE-zertifiziert nach EN 13956, EN 13967,
		elastisch und leicht, aus hochwertigem,
		vollvernetztem EPDM-Kautschuk, mit homo-
		gener Dichtschicht, dünnvlieskaschiert,
		mit ThermoFast® Fügerand lose verlegen.
		Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Bahnen
		halten hohen thermischen und mecha-
		nischen Beanspruchungen stand, sie sind
		geeignet zur Abdichtung von nicht ge-
		nutzten und genutzten Dächern, von ge-
		fällelosen und Retensionsdächern nach
		DIN 18531. Geeignet zur Bauwerksabdich-
		tung nach DIN 18532, DIN 18533,
		DIN 18534 und DIN 18535.
		Bezeichnung nach DIN/TS 20000-201:
		DE EPDM-BV-1,3 (1,5)
		Bezeichnung nach DIN/TS 20000-202:
		BA EPDM-BV-1,3 (1,5)
		
		Produkteigenschaften:
		- flexibel von -40 °C bis +120 °C,
		- bitumenverträglich,
		- ozon- und UV-beständig,
		- wurzelfest und rhizomfest nach FLL-
		  Verfahren und EN 13948,
		- beständig gegen Pilze und Algen,
		  Mikroorganismen und Humussäure,
		- umwelt- und pflanzenverträglich,
		- EPD nach ISO 14025 und EN 15804,
		- halogen- und schwermetallfrei,
		- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1,
		- widerstandsfähig gegen Flugfeuer und
		  strahlende Wärme (harte Bedachung)
		  nach DIN CEN/TS 1187,
		  Broof(t1) für geprüfte Bauarten,
		- dampfdiffusionsfähig,
		- dämmstoffneutral,
		- langzeitbeständig, wartungsfrei,
		- gebrauchstauglich mehr als 50 Jahre.
		
		NovoProof® DA-K Dach- und Dichtungsbahn
		streifenweise mit NovoProof® Kleber F
		auf den vorbereiteten Untergrund kleben.
		Überlappungen mittels ThermoFast®
		Fügetechnik homogen verschweißen. 
		Grundlage der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien des Herstellers.
		
		Produkt:
		NovoProof® DA-K
		Nenndicke: 1,3 mm / 1,5 mm



3203	m²	NovoProof® DA-K vollflächig kleben
		
		NovoProof® DA-K Abdichtungsbahn,
		CE-zertifiziert nach EN 13956, EN 13967,
		elastisch und leicht, aus hochwertigem,
		vollvernetztem EPDM-Kautschuk, mit homo-
		gener Dichtschicht, dünnvlieskaschiert,
		mit ThermoFast® Fügerand lose verlegen.
		Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Bahnen
		halten hohen thermischen und mecha-
		nischen Beanspruchungen stand, sie sind
		geeignet zur Abdichtung von nicht ge-
		nutzten und genutzten Dächern, von ge-
		fällelosen und Retensionsdächern nach
		DIN 18531. Geeignet zur Bauwerksabdich-
		tung nach DIN 18532, DIN 18533,
		DIN 18534 und DIN 18535.
		Bezeichnung nach DIN/TS 20000-201:
		DE EPDM-BV-1,3 (1,5)
		Bezeichnung nach DIN/TS 20000-202:
		BA EPDM-BV-1,3 (1,5)
		
		Produkteigenschaften:
		- flexibel von -40 °C bis +120 °C,
		- bitumenverträglich,
		- ozon- und UV-beständig,
		- wurzelfest und rhizomfest nach FLL-
		  Verfahren und EN 13948,
		- beständig gegen Pilze und Algen,
		  Mikroorganismen und Humussäure,
		- umwelt- und pflanzenverträglich,
		- EPD nach ISO 14025 und EN 15804,
		- halogen- und schwermetallfrei,
		- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1,
		- widerstandsfähig gegen Flugfeuer und
		  strahlende Wärme (harte Bedachung)
		  nach DIN CEN/TS 1187,
		  Broof(t1) für geprüfte Bauarten,
		- dampfdiffusionsfähig,
		- dämmstoffneutral,
		- langzeitbeständig, wartungsfrei,
		- gebrauchstauglich mehr als 50 Jahre.
		
		NovoProof® DA-K Dach- und Dichtungsbahn
		vollflächig mit NovoProof® Kleber F
		auf den vorbereiteten Untergrund kleben.
		Überlappungen mittels ThermoFast®
		Fügetechnik homogen verschweißen. 
		Grundlage der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien des Herstellers.
		
		Produkt:
		NovoProof® DA-K
		Nenndicke: 1,3 mm / 1,5 mm



3206	m	Lineare Befestigung NovoProof® Dachbahn
		
		Lineare Befestigung der NovoProof® DA-K
		Dachbahn entlang Dachrändern, Kehlen,
		aufgehenden Bauteilen und Dachdurch-
		dringungen mit geeigneten und geprüften
		Befestigungselementen im Abstand von
		ca. 25 cm ausführen.
		
		Befestigung in:   ...
		Befestigeranzahl:   4 Stück/m



3207	m	Linienbefestigung NovoProof® Dachbahn
		
		Linienbefestigung der NovoProof® DA-K
		Dachbahn entlang Dachrändern, Kehlen,
		aufgehenden Bauteilen und Dachdurch-
		dringungen mit Profil aus Metall und
		geeigneten Befestigungselementen im
		Abstand von ca. 25 cm ausführen.
		
		Befestigung in:    ...
		Befestigeranzahl:    4 Stück/m
		Metallprofil:      ...



3208	m	Zulage Kehl-/Gratabdichtung NovoProof®
		
		NovoProof® DA-K Anschlussbahn, Breite
		430 mm, oder NovoProof® Abdeckband,
		Breite 200 mm, mittig über Kehle oder
		Grat auslegen. NovoProof® DA-K Ansch-
		lussbahn zusätzlich mit NovoProof®
		Systemkleber fixieren.
		Anschluss beidseitig an die NovoProof®
		Abdichtung mittels ThermoFast® Füge-
		technik herstellen.



3209	m	Anschluss NovoProof® an Bitumen-Altdach
		
		Anschluss wie folgt herstellen:
		
		1) NovoProof® Dachbahn vollflächig mit
		   NovoProof® Flächenkleber, ca. 50 cm
		   breit, auf dem Bitumen-Altdach auf-
		   kleben (Verbrauch ca. 400 g/m²).
		2) Elastomerbitumenbahn, kaltselbst-
		   klebend, Zuschnitt ca. 50 cm, mittig
		   auflegen und an NovoProof® Dachbahn
		   und Bitumen-Altdach anschließen.



3210	m	Anschluss luft- und winddicht abkleben
		           
		Anschluss an Dachrand oder Attika mit
		NovoProof® FA Dichtungsstreifen aus
		EPDM-Kautschuk luft- und winddicht ab-
		kleben. Die Verklebung erfolgt nach Her-
		stellervorschrift mit NovoProof® 
		Kleber FA+.
		
		Zuschnitt:      ... mm
		Nenndicke:      1,0 mm
		Verklebung auf: ...
		
		Produkt:
		NovoProof® FA Streifen



3211	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-K kleben
		
		Attikaanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:      ... cm
		Kronenbreite:       ... cm
		Verklebung auf:     ...
		Anschlussstreifen:  NovoProof® DA-K
		                    Dicke:    ... mm
		                    Breite:   ... cm 
		
		NovoProof® Überhangstreifen über die
		Attikakrone hinwegführen, vollflächig
		mit NovoProof® Systemkleber aufkleben
		und nach Herstellervorschrift in der
		ThermoFast® Fügetechnik anschließen.



3212	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-K fixieren
		
		Attikaanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:          ... cm
		Kronenbreite:           ... cm
		Befestigung in:         ...
		Befestigungsreihen:     e =< 32 cm
		Anzahl der Befestiger:  4 Stück/m/Reihe
		Anschlussstreifen:  NovoProof® DA-K
		                    Dicke:    ... mm  
		                    Breite:    43 cm
		                    Anzahl:   ... Stück
		
		1) Bauseitiges Vorkonfektionieren einer
		   Attikaabdichtung aus 43 cm breiten
		   Bahnen mit 11 cm Überdeckung.
		2) Befestigen der Attikaabdichtung mit
		   geeigneten Befestigungselementen im
		   verdeckten Überlappungsbereich.
		3) Abdichtung über Attikakrone hinweg-
		   führen, vollflächig mit NovoProof®
		   Systemkleber aufkleben und nach Her-
		   stellervorschrift in der ThermoFast®
		   Fügetechnik anschließen.



3216	m	Anschluss an Aufkantung NovoProof® DA-K
		
		Anschluss an Aufkantung herstellen:
		
		Anschlusshöhe:      ... cm
		Anschlusskrone:     ... cm
		Verklebung auf:     ...
		Anschlussstreifen:  NovoProof® DA-K
		                    Dicke:    ... mm
		                    Breite:   ... cm
		
		NovoProof® Überhangstreifen auf Aufkan-
		tung hinaufführen, vollflächig mit Novo-
		Proof® Systemkleber aufkleben und nach
		Herstellervorschrift in der ThermoFast®
		Fügetechnik anschließen.



3220	m	Wandanschluss NovoProof® DA-K kleben
		
		Wandanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:      ... cm
		Verklebung auf:     ...
		Anschlussstreifen:  NovoProof® DA-K
		                    Dicke:    ... mm
		                    Breite:   ... cm
		  
		1) NovoProof® Überhangstreifen am aufge-
		   henden Bauteil hochführen, vollflä-
		   chig mit NovoProof® Systemkleber auf-
		   kleben und nach Herstellervorschrift
		   in der ThermoFast® Fügetechnik
		   anschließen.
		2) Wandanschlussprofil mit geeigneten
		   Befestigungselementen montieren.
		3) Versiegelung der Profiloberkante.



3222	m	Wandanschluss NovoProof® DA-K fixieren
		
		Wandanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:          ... cm
		Befestigung in:         ...
		Befestigungsreihen:     e =< 32 cm
		Anzahl der Befestiger:  4 Stück/m/Reihe
		Anschlussstreifen:  NovoProof® DA-K
		                    Dicke:    ... mm 
		                    Breite:    43 cm
		                    Anzahl:   ... Stück
		
		1) Bauseitiges Vorkonfektionieren einer
		   Wandabdichtung aus 43 cm breiten
		   Bahnen mit 11 cm Überdeckung.
		2) Befestigen der Wandabdichtung mit
		   geeigneten Befestigungselementen im
		   verdeckten Überlappungsbereich.
		3) Abdichtung nach Herstellervorschrift
		   in der ThermoFast® Fügetechnik an-
		   schließen.
		4) Wandanschlussprofil mit geeigneten
		   Befestigungselementen montieren.
		5) Versiegelung der Profiloberkante.



3225	m	Brandwandanschluss NovoProof® DA-K
		
		Brandwandanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:          ... cm
		Befestigung in:         ...
		Befestigungsreihen:     e =< 32 cm
		Anzahl der Befestiger:  4 Stück/m/Reihe
		Anschlussstreifen:  NovoProof® DA-K
		                    Dicke:    ... mm 
		                    Breite:    43 cm
		                    Anzahl:   ... Stück
		
		1) Bauseitiges Vorkonfektionieren einer
		   Brandwandabdichtung aus 43 cm breiten
		   Bahnen mit 11 cm Überdeckung.
		2) Befestigen der Brandwandabdichtung
		   mit geeigneten Befestigungselementen
		   im verdeckten Überlappungsbereich.
		3) Abdichtung nach Herstellervorschrift
		   in der ThermoFast® Fügetechnik an-
		   schließen.
		4) Wandanschlussprofil mit geeigneten
		   Befestigungselementen montieren.
		5) Versiegelung der Profiloberkante.


3230	m	Lichtbandanschluss NovoProof® DA-K
		
		Lichtbandanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:      ... cm
		Zargenbreite:       ... cm
		Verklebung auf:     ...
		Anschlussstreifen:  NovoProof® DA-K
		                    Dicke:    ... mm 
		                    Breite:   ... cm
		
		1) NovoProof® DA-K Überhangstreifen auf
		   die Lichtbandzarge hochführen, voll-
		   flächig mit NovoProof® Systemkleber
		   aufkleben, nach Herstellervorschrift
		   in der ThermoFast®Fügetechnik ansch-
		   ließen. ThermoFast® Fügerand bis zum
		   Anschluss an die Dachhaut schützen.
		2) Die Befestigung des NovoProof® Über-
		   hangstreifens erfolgt mit dem Licht-
		   band-Basisprofil.



3250	m	Rinneneinhang NovoProof® Verbundblech
		
		Rinneneinhang aus verzinktem, kunst-
		stoffbeschichtetem NovoProof® Verbund-
		blech und geeigneten, geprüften Befesti-
		gungselementen montieren. Blechstöße mit
		NovoProof® Abdeckband überschweißen.
		
		NovoProof® Verbundblech
		Farbe:          schwarz
		Blechdicke:     1,4 mm
		Kantungen:        2 Stück
		Einzellängen:   2,00 m
		Zuschnitt:      ... mm
		Befestigung in: ...
		
		NovoProof® DA-K Anschlussbahn, Breite
		43 cm, über Rinneneinhang und NovoProof®
		Abdichtung auslegen und beiderseits nach
		Herstellervorschrift in der ThermoFast®
		Fügetechnik anschließen.



3260	m	Traufanschluss NovoProof® DA-K kleben
		
		Traufanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlussstreifen: NovoProof® DA
		                   Dicke:   ... mm
		                   Breite:  43 cm
		
		1) Traufblech mit Reiniger vorbehandeln.
		2) NovoProof® DA Anschlussstreifen
		   ca. 5 cm über Traufblechvorderkante
		   herabführen, mit NovoProof® System-
		   kleber vollflächig aufkleben.
		3) Flachprofil mit geeigneten Befesti-
		   gungselementen vor Kopf montieren.
		4) Anschluss an die Dachhaut nach Her-
		   stellervorschrift in der ThermoFast®
		   Fügetechnik.






3270	m	Dehnungsfuge Typ II NovoProof® DA-K
		
		Dehnungsfuge Typ II wie folgt ausbilden:
		
		1) Befestigung des gesamten Dachaufbaues
		   einschl. der NovoProof® DA-K Dachab-
		   dichtung beiderseits der Dehnungsfuge
		   mit geeigneten, geprüften Befesti-
		   gungselementen im Abstand von
		   ca. 25 cm.
		2) Streifen aus komprimierbarer Wärme-
		   dämmung einlegen.
		3) Auflegen einer Rundschnur, d = 50 mm,
		   aus Schaumstoff.
		4) Schlaufenförmiges Überlegen einer
		   NovoProof® DA-K Bahn, Breite 65 cm.
		5) Anschluss an die Dachabdichtung bei-
		   derseits nach Herstellervorschrift
		   in der ThermoFast® Fügetechnik.



3271	m	Dehnungsfuge Typ I NovoProof® DA-K
		
		Dehnungsfuge Typ I wie folgt ausbilden:
		
		1) Schlepp- bzw. Stützstreifen, Breite
		   200 mm, mittig im Bereich der Deh-
		   nungsfuge auflegen und fixieren.
		2) NovoProof® Dachabdichtung über die
		   Dehnungsfuge hinwegführen.



3280	m	Dachrandabschluss Klemmprofil mehrteilig
		
		Dachrandabschluss wie folgt herstellen:
		
		1) NovoProof® Dachabdichtung bis Außen-
		   kante Dach führen und luft- und wind-
		   dicht anschließen.
		2) Mehrteiliges, stranggepresstes Flach-
		   dachabschlussprofil aus Aluminium,
		   einschließlich Halterungen, Verbin-
		   dungsstücke und Folienträger unter
		   Beachtung DIN EN 1991-1-4 montieren.
		
		   Fabrikat:       ...
		   Blendenhöhe:    ... mm
		   Materialfarbe:  alu-natur
		   Befestigung in: ...
		
		3) NovoProof® DA-K Anschlussstreifen, 
		   Breite 43 cm, in das Dachrandklemm-
		   profil einklemmen und nach Herstel-
		   lervorschrift in der ThermoFast®
		   Fügetechnik an die NovoProof® Dach-
		   abdichtung anschließen.



3290	m	Dachrandabschluss Klemmprofil zweiteilig
		
		Dachrandabschluss wie folgt herstellen:
		
		1) NovoProof® Abdichtung bis Außenkante
		   Dach führen und luft- und winddicht
		   anschließen.
		2) Flachdachabschlussprofil, zweiteilig,
		   stranggepresst aus Aluminium, ein-
		   schließlich erforderlicher Zubehör-
		   teile unter Beachtung DIN EN 1991-1-4
		   montieren.
		
		   Fabrikat:       ...
		   Blendenhöhe:    ... mm
		   Materialfarbe:  alu-natur
		   Befestigung in: ...
		
		3) NovoProof® DA Anschlussstreifen, un-
		   kaschiert, Breite 43 cm, vollflächig
		   mit NovoProof® Systemkleber aufkle-
		   ben, in das Flachdachabschlussprofil
		   einklemmen und nach Herstellervor-
		   schrift in der ThermoFast® Fügetech-
		   nik an die NovoProof® Dachabdichtung
		   anschließen.



3295	Stk	Dachrandklemmprofil Eckzulage
		
		Eckzulage passend zum Dachrandklemm-
		profil und der NovoProof® Abdichtung der
		Vorposition herstellen.



3400	m²	NovoProof® DA-S mechanisch befestigen
		
		NovoProof® DA-S Abdichtungsbahn,
		CE-zertifiziert nach EN 13956, EN 13967,
		außergewöhnlich strapazierfähig und ro-
		bust, aus hochwertigem, vollvernetztem
		EPDM-Kautschuk, mit homogener Dicht-
		schicht, reißfestem Kunstfaservlies und
		ThermoFast® Fügerändern lose verlegen.
		Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Bahnen
		halten hohen thermischen und mecha-
		nischen Beanspruchungen stand, sie sind
		geeignet zur Abdichtung von nicht ge-
		nutzten und genutzten Dächern, von ge-
		fällelosen und Retensionsdächern nach
		DIN 18531. Geeignet zur Bauwerksabdich-
		tung nach DIN 18532, DIN 18533,
		DIN 18534 und DIN 18535.
		Bezeichnung nach DIN/TS 20000-201:
		DE EPDM-BV-K-PV-1,3 (1,5)
		Bezeichnung nach DIN/TS 20000-202:
		BA EPDM-BV-K-PV-1,3 (1,5)
		
		Produkteigenschaften:
		- flexibel von -40 °C bis +120 °C,
		- bitumenverträglich,
		- ozon- und UV-beständig,
		- wurzelfest und rhizomfest nach
		  FLL-Verfahren und EN 13948,
		- EPD nach ISO 14025 und EN 15804,
		- halogen- und schwermetallfrei,
		- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1,
		- widerstandsfähig gegen Flugfeuer und
		  strahlende Wärme (harte Bedachung)
		  nach DIN CEN/TS 1187,
		  Broof(t1) für geprüfte Bauarten,
		- dampfdiffusionsfähig,
		- dämmstoffneutral,
		- langzeitbeständig,
		- gebrauchstauglich mehr als 50 Jahre.
		
		NovoProof® DA-S Dach- und Dichtungsbahn
		mit geeigneten, geprüften Befestigungs-
		elementen mechanisch befestigen.
		Anzahl der Befestiger entsprechend
		Berechnung nach DIN EN 1991-1-4/NA.
		Befestigung in:      ...
		Befestiger Fabrikat: ...
		Befestiger Typ:      ...
		
		Überlappungen mittels ThermoFast®
		Fügetechnik homogen verschweißen.
		Grundlage der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien des Herstellers.
		
		Produkt:
		NovoProof® DA-S
		Nenndicke: 2,5 mm / 2,7 mm



3402	m²	NovoProof® DA-S teilflächig kleben
		
		NovoProof® DA-S Abdichtungsbahn,
		CE-zertifiziert nach EN 13956, EN 13967,
		außergewöhnlich strapazierfähig und ro-
		bust, aus hochwertigem, vollvernetztem
		EPDM-Kautschuk, mit homogener Dicht-
		schicht, reißfestem Kunstfaservlies und
		ThermoFast® Fügerändern lose verlegen.
		Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Bahnen
		halten hohen thermischen und mecha-
		nischen Beanspruchungen stand, sie sind
		geeignet zur Abdichtung von nicht ge-
		nutzten und genutzten Dächern, von ge-
		fällelosen und Retensionsdächern nach
		DIN 18531. Geeignet zur Bauwerksabdich-
		tung nach DIN 18532, DIN 18533,
		DIN 18534 und DIN 18535.
		Bezeichnung nach DIN/TS 20000-201:
		DE EPDM-BV-K-PV-1,3 (1,5)
		Bezeichnung nach DIN/TS 20000-202:
		BA EPDM-BV-K-PV-1,3 (1,5)
		
		Produkteigenschaften:
		- flexibel von -40 °C bis +120 °C,
		- bitumenverträglich,
		- ozon- und UV-beständig,
		- wurzelfest und rhizomfest nach
		  FLL-Verfahren und EN 13948,
		- EPD nach ISO 14025 und EN 15804,
		- halogen- und schwermetallfrei,
		- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1,
		- widerstandsfähig gegen Flugfeuer und
		  strahlende Wärme (harte Bedachung)
		  nach DIN CEN/TS 1187,
		  Broof(t1) für geprüfte Bauarten,
		- dampfdiffusionsfähig,
		- dämmstoffneutral,
		- langzeitbeständig,
		- gebrauchstauglich mehr als 50 Jahre.
		
		NovoProof® DA-S Dach- und Dichtungsbahn
		streifenweise mit NovoProof® Kleber F
		auf den vorbereiteten Untergrund kleben.
		Überlappungen mittels ThermoFast®
		Fügetechnik homogen verschweißen.
		Grundlage der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien des Herstellers.
		
		Produkt:
		NovoProof® DA-S
		Nenndicke: 2,5 mm / 2,7 mm



3404	m²	NovoProof® DA-S vollflächig aufflämmen
		
		NovoProof® DA-S Abdichtungsbahn,
		CE-zertifiziert nach EN 13956, EN 13967,
		außergewöhnlich strapazierfähig und ro-
		bust, aus hochwertigem, vollvernetztem
		EPDM-Kautschuk, mit homogener Dicht-
		schicht, reißfestem Kunstfaservlies und
		ThermoFast® Fügerändern lose verlegen.
		Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Bahnen
		halten hohen thermischen und mecha-
		nischen Beanspruchungen stand, sie sind
		geeignet zur Abdichtung von nicht ge-
		nutzten und genutzten Dächern, von ge-
		fällelosen und Retensionsdächern nach
		DIN 18531. Geeignet zur Bauwerksabdich-
		tung nach DIN 18532, DIN 18533,
		DIN 18534 und DIN 18535.
		Bezeichnung nach DIN/TS 20000-201:
		DE EPDM-BV-K-PV-1,3 (1,5)
		Bezeichnung nach DIN/TS 20000-202:
		BA EPDM-BV-K-PV-1,3 (1,5)
		
		Produkteigenschaften:
		- flexibel von -40 °C bis +120 °C,
		- bitumenverträglich,
		- ozon- und UV-beständig,
		- wurzelfest und rhizomfest nach
		  FLL-Verfahren und EN 13948,
		- EPD nach ISO 14025 und EN 15804,
		- halogen- und schwermetallfrei,
		- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1,
		- widerstandsfähig gegen Flugfeuer und
		  strahlende Wärme (harte Bedachung)
		  nach DIN CEN/TS 1187,
		  Broof(t1) für geprüfte Bauarten,
		- dampfdiffusionsfähig,
		- dämmstoffneutral,
		- langzeitbeständig,
		- gebrauchstauglich mehr als 50 Jahre.
		
		NovoProof® DA-S Dach- und Dichtungsbahn
		auf schweißfähigem, bituminösem Unter-
		grund durch Anwärmen der Bitumenklebe-
		masse vollflächig aufflämmen.
		Überlappungen mittels ThermoFast®
		Fügetechnik homogen verschweißen.
		Grundlage der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien des Herstellers.
		
		Produkt:
		NovoProof® DA-S 
		Nenndicke: 2,5 mm / 2,7 mm



3406	m	Lineare Befestigung NovoProof® Dachbahn
		
		Lineare Befestigung der NovoProof® DA-S
		Dachbahn entlang Dachrändern, Kehlen,
		aufgehenden Bauteilen und Dachdurch-
		dringungen mit geeigneten und geprüften
		Befestigungselementen im Abstand von
		ca. 25 cm ausführen.
		
		Befestigung in:   ...
		Befestigeranzahl:   4 Stück/m



3407	m	Linienbefestigung NovoProof® Dachbahn
		
		Linienbefestigung der NovoProof® DA-S
		Dachbahn entlang Dachrändern, Kehlen,
		aufgehenden Bauteilen und Dachdurch-
		dringungen mit Profil aus Metall und
		geeigneten Befestigungselementen im
		Abstand von ca. 25 cm ausführen.
		
		Befestigung in:    ...
		Befestigeranzahl:    4 Stück/m
		Metallprofil:      ...



3408	m	Zulage Kehl-/Gratabdichtung NovoProof®
		
		NovoProof® DA-K Anschlussbahn, Breite
		430 mm, oder NovoProof® Abdeckband,
		Breite 200 mm, mittig über Kehle oder
		Grat auslegen. NovoProof® DA-K Ansch-
		lussbahn zusätzlich mit NovoProof®
		Systemkleber fixieren.
		Anschluss beidseitig an die NovoProof®
		Abdichtung mittels ThermoFast® Füge-
		technik herstellen.



3409	m	Anschluss NovoProof® an Bitumen-Altdach
		
		Anschluss wie folgt herstellen:
		
		1) NovoProof® Dachbahn vollflächig mit
		   NovoProof® Flächenkleber, ca. 50 cm
		   breit, auf dem Bitumen-Altdach auf-
		   kleben (Verbrauch ca. 400 g/m²).
		2) Elastomerbitumenbahn, kaltselbst-
		   klebend, Zuschnitt ca. 50 cm, mittig
		   auflegen und an NovoProof® Dachbahn
		   und Bitumen-Altdach anschließen.



3410	m	Anschluss luft- und winddicht abkleben
		           
		Anschluss an Dachrand oder Attika mit
		NovoProof® FA Dichtungsstreifen aus
		EPDM-Kautschuk luft- und winddicht ab-
		kleben. Die Verklebung erfolgt nach Her-
		stellervorschrift mit NovoProof® 
		Kleber FA+.
		
		Zuschnitt:      ... mm
		Nenndicke:      1,0 mm
		Verklebung auf: ...
		
		Produkt:
		NovoProof® FA Streifen



3411	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-S kleben
		
		Attikaanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:      ... cm
		Kronenbreite:       ... cm
		Verklebung auf:     ...
		Anschlussstreifen:  NovoProof® DA-K
		                    Dicke:    ... mm
		                    Breite:   ... cm 
		
		NovoProof® Überhangstreifen über die
		Attikakrone hinwegführen, vollflächig
		mit NovoProof® Systemkleber aufkleben
		und nach Herstellervorschrift in der
		ThermoFast® Fügetechnik anschließen.



3412	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-S fixieren
		
		Attikaanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:          ... cm
		Kronenbreite:           ... cm
		Befestigung in:         ...
		Befestigungsreihen:     e =< 32 cm
		Anzahl der Befestiger:  4 Stück/m/Reihe
		Anschlussstreifen:  NovoProof® DA-K
		                    Dicke:    ... mm  
		                    Breite:    43 cm
		                    Anzahl:   ... Stück
		
		1) Bauseitiges Vorkonfektionieren einer
		   Attikaabdichtung aus 43 cm breiten
		   Bahnen mit 11 cm Überdeckung.
		2) Befestigen der Attikaabdichtung mit
		   geeigneten Befestigungselementen im
		   verdeckten Überlappungsbereich.
		3) Abdichtung über Attikakrone hinweg-
		   führen, vollflächig mit NovoProof®
		   Systemkleber aufkleben und nach Her-
		   stellervorschrift in der ThermoFast®
		   Fügetechnik anschließen.



3416	m	Anschluss an Aufkantung NovoProof® DA-S
		
		Anschluss an Aufkantung herstellen:
		
		Anschlusshöhe:      ... cm
		Anschlusskrone:     ... cm
		Verklebung auf:     ...
		Anschlussstreifen:  NovoProof® DA-K
		                    Dicke:    ... mm
		                    Breite:   ... cm
		
		NovoProof® Überhangstreifen auf Aufkan-
		tung hinaufführen, vollflächig mit Novo-
		Proof® Systemkleber aufkleben und nach
		Herstellervorschrift in der ThermoFast®
		Fügetechnik anschließen.



3420	m	Wandanschluss NovoProof® DA-S kleben
		
		Wandanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:      ... cm
		Verklebung auf:     ...
		Anschlussstreifen:  NovoProof® DA-K
		                    Dicke:    ... mm
		                    Breite:   ... cm
		  
		1) NovoProof® Überhangstreifen am aufge-
		   henden Bauteil hochführen, vollflä-
		   chig mit NovoProof® Systemkleber auf-
		   kleben und nach Herstellervorschrift
		   in der ThermoFast® Fügetechnik
		   anschließen.
		2) Wandanschlussprofil mit geeigneten
		   Befestigungselementen montieren.
		3) Versiegelung der Profiloberkante.



3422	m	Wandanschluss NovoProof® DA-S fixieren
		
		Wandanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:          ... cm
		Befestigung in:         ...
		Befestigungsreihen:     e =< 32 cm
		Anzahl der Befestiger:  4 Stück/m/Reihe
		Anschlussstreifen:  NovoProof® DA-K
		                    Dicke:    ... mm 
		                    Breite:    43 cm
		                    Anzahl:   ... Stück
		
		1) Bauseitiges Vorkonfektionieren einer
		   Wandabdichtung aus 43 cm breiten
		   Bahnen mit 11 cm Überdeckung.
		2) Befestigen der Wandabdichtung mit
		   geeigneten Befestigungselementen im
		   verdeckten Überlappungsbereich.
		3) Abdichtung nach Herstellervorschrift
		   in der ThermoFast® Fügetechnik an-
		   schließen.
		4) Wandanschlussprofil mit geeigneten
		   Befestigungselementen montieren.
		5) Versiegelung der Profiloberkante.



3425	m	Brandwandanschluss NovoProof® DA-S
		
		Brandwandanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:          ... cm
		Befestigung in:         ...
		Befestigungsreihen:     e =< 32 cm
		Anzahl der Befestiger:  4 Stück/m/Reihe
		Anschlussstreifen:  NovoProof® DA-K
		                    Dicke:    ... mm 
		                    Breite:    43 cm
		                    Anzahl:   ... Stück
		
		1) Bauseitiges Vorkonfektionieren einer
		   Brandwandabdichtung aus 43 cm breiten
		   Bahnen mit 11 cm Überdeckung.
		2) Befestigen der Brandwandabdichtung
		   mit geeigneten Befestigungselementen
		   im verdeckten Überlappungsbereich.
		3) Abdichtung nach Herstellervorschrift
		   in der ThermoFast® Fügetechnik an-
		   schließen.
		4) Wandanschlussprofil mit geeigneten
		   Befestigungselementen montieren.
		5) Versiegelung der Profiloberkante.


3430	m	Lichtbandanschluss NovoProof® DA-S
		
		Lichtbandanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:      ... cm
		Zargenbreite:       ... cm
		Verklebung auf:     ...
		Anschlussstreifen:  NovoProof® DA-K
		                    Dicke:    ... mm 
		                    Breite:   ... cm
		
		1) NovoProof® DA-K Überhangstreifen auf
		   die Lichtbandzarge hochführen, voll-
		   flächig mit NovoProof® Systemkleber
		   aufkleben, nach Herstellervorschrift
		   in der ThermoFast®Fügetechnik ansch-
		   ließen. ThermoFast® Fügerand bis zum
		   Anschluss an die Dachhaut schützen.
		2) Die Befestigung des NovoProof® Über-
		   hangstreifens erfolgt mit dem Licht-
		   band-Basisprofil.



3450	m	Rinneneinhang NovoProof® Verbundblech
		
		Rinneneinhang aus verzinktem, kunst-
		stoffbeschichtetem NovoProof® Verbund-
		blech und geeigneten, geprüften Befesti-
		gungselementen montieren. Blechstöße mit
		NovoProof® Abdeckband überschweißen.
		
		NovoProof® Verbundblech
		Farbe:          schwarz
		Blechdicke:     1,4 mm
		Kantungen:        2 Stück
		Einzellängen:   2,00 m
		Zuschnitt:      ... mm
		Befestigung in: ...
		
		NovoProof® DA-K Anschlussbahn, Breite
		43 cm, über Rinneneinhang und NovoProof®
		Abdichtung auslegen und beiderseits nach
		Herstellervorschrift in der ThermoFast®
		Fügetechnik anschließen.



3460	m	Traufanschluss NovoProof® DA-S kleben
		
		Traufanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlussstreifen: NovoProof® DA
		                   Dicke:   ... mm
		                   Breite:  43 cm
		
		1) Traufblech mit Reiniger vorbehandeln.
		2) NovoProof® DA Anschlussstreifen
		   ca. 5 cm über Traufblechvorderkante
		   herabführen, mit NovoProof® System-
		   kleber vollflächig aufkleben.
		3) Flachprofil mit geeigneten Befesti-
		   gungselementen vor Kopf montieren.
		4) Anschluss an die Dachhaut nach Her-
		   stellervorschrift in der ThermoFast®
		   Fügetechnik.



3470	m	Dehnungsfuge Typ II NovoProof® DA-S
		
		Dehnungsfuge Typ II wie folgt ausbilden:
		
		1) Befestigung des gesamten Dachaufbaues
		   einschl. der NovoProof® DA-K Dachab-
		   dichtung beiderseits der Dehnungsfuge
		   mit geeigneten, geprüften Befesti-
		   gungselementen im Abstand von
		   ca. 25 cm.
		2) Streifen aus komprimierbarer Wärme-
		   dämmung einlegen.
		3) Auflegen einer Rundschnur, d = 50 mm,
		   aus Schaumstoff.
		4) Schlaufenförmiges Überlegen einer
		   NovoProof® DA-K Bahn, Breite 65 cm.
		5) Anschluss an die Dachabdichtung bei-
		   derseits nach Herstellervorschrift
		   in der ThermoFast® Fügetechnik.



3471	m	Dehnungsfuge Typ I NovoProof® DA-S
		
		Dehnungsfuge Typ I wie folgt ausbilden:
		
		1) Schlepp- bzw. Stützstreifen, Breite
		   200 mm, mittig im Bereich der Deh-
		   nungsfuge auflegen und fixieren.
		2) NovoProof® Dachabdichtung über die
		   Dehnungsfuge hinwegführen.



3480	m	Dachrandabschluss Klemmprofil mehrteilig
		
		Dachrandabschluss wie folgt herstellen:
		
		1) NovoProof® Dachabdichtung bis Außen-
		   kante Dach führen und luft- und wind-
		   dicht anschließen.
		2) Mehrteiliges, stranggepresstes Flach-
		   dachabschlussprofil aus Aluminium,
		   einschließlich Halterungen, Verbin-
		   dungsstücke und Folienträger unter
		   Beachtung DIN EN 1991-1-4 montieren.
		
		   Fabrikat:       ...
		   Blendenhöhe:    ... mm
		   Materialfarbe:  alu-natur
		   Befestigung in: ...
		
		3) NovoProof® DA-K Anschlussstreifen, 
		   Breite 43 cm, in das Dachrandklemm-
		   profil einklemmen und nach Herstel-
		   lervorschrift in der ThermoFast®
		   Fügetechnik an die NovoProof® Dach-
		   abdichtung anschließen.



3490	m	Dachrandabschluss Klemmprofil zweiteilig
		
		Dachrandabschluss wie folgt herstellen:
		
		1) NovoProof® Abdichtung bis Außenkante
		   Dach führen und luft- und winddicht
		   anschließen.
		2) Flachdachabschlussprofil, zweiteilig,
		   stranggepresst aus Aluminium, ein-
		   schließlich erforderlicher Zubehör-
		   teile unter Beachtung DIN EN 1991-1-4
		   montieren.
		
		   Fabrikat:       ...
		   Blendenhöhe:    ... mm
		   Materialfarbe:  alu-natur
		   Befestigung in: ...
		
		3) NovoProof® DA Anschlussstreifen, un-
		   kaschiert, Breite 43 cm, vollflächig
		   mit NovoProof® Systemkleber aufkle-
		   ben, in das Flachdachabschlussprofil
		   einklemmen und nach Herstellervor-
		   schrift in der ThermoFast® Fügetech-
		   nik an die NovoProof® Dachabdichtung
		   anschließen.



3495	Stk	Dachrandklemmprofil Eckzulage
		
		Eckzulage passend zum Dachrandklemm-
		profil und der NovoProof® Abdichtung der
		Vorposition herstellen.




3600	m²	NovoProof® DA-FG mechanisch befestigen
		
		NovoProof® DA-FG Abdichtungsbahn,
		CE-zertifiziert nach EN 13956, EN 13967,
		elastisch und leicht, aus hochwertigem,
		vollvernetztem EPDM-Kautschuk, mit homo-
		gener Dichtschicht, rückseitiger Glasge-
		webekaschierung zur Direktverlegung auf
		unkaschiertem Polystyrol-Hartschaum, mit
		ThermoFast® Fügerand lose verlegen.
		Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Bahnen
		halten hohen thermischen und mecha-
		nischen Beanspruchungen stand, sie sind
		geeignet zur Abdichtung von nicht ge-
		nutzten und genutzten Dächern, von ge-
		fällelosen und Retensionsdächern nach
		DIN 18531. Geeignet zur Bauwerksabdich-
		tung nach DIN 18532, DIN 18533,
		DIN 18534 und DIN 18535.
		Bezeichnung nach DIN/TS 20000-201:
		DE EPDM-BV-K-GG-1,3 (1,5)
		Bezeichnung nach DIN/TS 20000-202:
		BA EPDM-BV-K-GG-1,3 (1,5)
		
		Produkteigenschaften:
		
		- flexibel von -40 °C bis +120 °C,
		- bitumenverträglich,
		- ozon- und UV-beständig,
		- wurzelfest und rhizomfest nach
		  FLL-Verfahren und EN 13948,
		- EPD nach ISO 14025 und EN 15804,
		- halogen- und schwermetallfrei,
		- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1,
		- widerstandsfähig gegen Flugfeuer und
		  nach DIN CEN7TS 1187
		  Broof(t1) für geprüfte Bauarten,
		- dampfdiffusionsfähig,
		- dämmstoffneutral,
		- langzeitbeständig,
		- gebrauchstauglich mehr als 50 Jahre.
		
		NovoProof® DA-FG Dach- und Dichtungsbahn
		mit geeigneten, geprüften Befestigungs-
		elementen mechanisch befestigen.
		Anzahl der Befestiger entsprechend
		Berechnung nach DIN EN 1991-1-4/NA.
		Befestigung in:      ...
		Befestiger Fabrikat: ...
		Befestiger Typ:      ...
		
		Überlappungen mittels ThermoFast®
		Fügetechnik homogen verschweißen.
		Grundlage der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien des Herstellers.
		
		Produkt:
		NovoProof® DA-FG
		Nenndicke: 1,3 mm / 1,5 mm



3606	m	Lineare Befestigung NovoProof® Dachbahn
		
		Lineare Befestigung der NovoProof® DA-FG
		Dachbahn entlang Dachrändern, Kehlen,
		aufgehenden Bauteilen und Dachdurch-
		dringungen mit geeigneten und geprüften
		Befestigungselementen im Abstand von
		ca. 25 cm ausführen.
		
		Befestigung in:   ...
		Befestigeranzahl:   4 Stück/m



3607	m	Linienbefestigung NovoProof® Dachbahn
		
		Linienbefestigung der NovoProof® DA-FG
		Dachbahn entlang Dachrändern, Kehlen,
		aufgehenden Bauteilen und Dachdurch-
		dringungen mit Profil aus Metall und
		geeigneten Befestigungselementen im
		Abstand von ca. 25 cm ausführen.
		
		Befestigung in:    ...
		Befestigeranzahl:    4 Stück/m
		Metallprofil:      ...



3608	m	Zulage Kehl-/Gratabdichtung NovoProof®
		
		NovoProof® DA-K Anschlussbahn, Breite
		430 mm, oder NovoProof® Abdeckband,
		Breite 200 mm, mittig über Kehle oder
		Grat auslegen. NovoProof® DA-K Ansch-
		lussbahn zusätzlich mit NovoProof®
		Systemkleber fixieren.
		Anschluss beidseitig an die NovoProof®
		Abdichtung mittels ThermoFast® Füge-
		technik herstellen.



3609	m	Anschluss NovoProof® an Bitumen-Altdach
		
		Anschluss wie folgt herstellen:
		
		1) NovoProof® Dachbahn vollflächig mit
		   NovoProof® Flächenkleber, ca. 50 cm
		   breit, auf dem Bitumen-Altdach auf-
		   kleben (Verbrauch ca. 400 g/m²).
		2) Elastomerbitumenbahn, kaltselbst-
		   klebend, Zuschnitt ca. 50 cm, mittig
		   auflegen und an NovoProof® Dachbahn
		   und Bitumen-Altdach anschließen.



3610	m	Anschluss luft- und winddicht abkleben
		           
		Anschluss an Dachrand oder Attika mit
		NovoProof® FA Dichtungsstreifen aus
		EPDM-Kautschuk luft- und winddicht ab-
		kleben. Die Verklebung erfolgt nach Her-
		stellervorschrift mit NovoProof® 
		Kleber FA+.
		
		Zuschnitt:      ... mm
		Nenndicke:      1,0 mm
		Verklebung auf: ...
		
		Produkt:
		NovoProof® FA Streifen



3611	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-FG kleben
		
		Attikaanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:      ... cm
		Kronenbreite:       ... cm
		Verklebung auf:     ...
		Anschlussstreifen:  NovoProof® DA-FG
		                    Dicke:    ... mm
		                    Breite:   ... cm 
		
		NovoProof® Überhangstreifen über die
		Attikakrone hinwegführen, vollflächig
		mit NovoProof® Systemkleber aufkleben
		und nach Herstellervorschrift in der
		ThermoFast® Fügetechnik anschließen.



3612	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-FG fixiert
		
		Attikaanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:          ... cm
		Kronenbreite:           ... cm
		Befestigung in:         ...
		Befestigungsreihen:     e =< 32 cm
		Anzahl der Befestiger:  4 Stück/m/Reihe
		Anschlussstreifen:  NovoProof® DA-K
		                    Dicke:    ... mm
		                    Breite:    43 cm
		                    Anzahl:   ... Stück
		
		1) Bauseitiges Vorkonfektionieren einer
		   Attikaabdichtung aus 43 cm breiten
		   Bahnen mit 11 cm Überdeckung.
		2) Befestigen der Attikaabdichtung mit
		   geeigneten Befestigungselementen im
		   verdeckten Überlappungsbereich.
		3) Abdichtung über Attikakrone hinweg-
		   führen, vollflächig mit NovoProof®
		   Systemkleber aufkleben und nach Her-
		   stellervorschrift in der ThermoFast®
		   Fügetechnik anschließen.



3616	m	Anschluss an Aufkantung NovoProof® DA-FG
		
		Anschluss an Aufkantung herstellen:
		
		Anschlusshöhe:      ... cm
		Anschlusskrone:     ... cm
		Verklebung auf:     ...
		Anschlussstreifen:  NovoProof® DA-FG
		                    Dicke:    ... mm
		                    Breite:   ... cm
		
		NovoProof® Überhangstreifen auf Aufkan-
		tung hinaufführen, vollflächig mit Novo-
		Proof® Systemkleber aufkleben und nach
		Herstellervorschrift in der ThermoFast®
		Fügetechnik anschließen.



3620	m	Wandanschluss NovoProof® DA-FG kleben
		
		Wandanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:      ... cm
		Verklebung auf:     ...
		Anschlussstreifen:  NovoProof® DA-FG
		                    Dicke:    ... mm
		                    Breite:   ... cm
		  
		1) NovoProof® Überhangstreifen am aufge-
		   henden Bauteil hochführen, vollflä-
		   chig mit NovoProof® Systemkleber auf-
		   kleben und nach Herstellervorschrift
		   in der ThermoFast® Fügetechnik
		   anschließen.
		2) Wandanschlussprofil mit geeigneten
		   Befestigungselementen montieren.
		3) Versiegelung der Profiloberkante.



3622	m	Wandanschluss NovoProof® DA-FG fixieren
		
		Wandanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:          ... cm
		Befestigung in:         ...
		Befestigungsreihen:     e =< 32 cm
		Anzahl der Befestiger:  4 Stück/m/Reihe
		Anschlussstreifen:  NovoProof® DA-K
		                    Dicke:    ... mm 
		                    Breite:    43 cm
		                    Anzahl:   ... Stück
		
		1) Bauseitiges Vorkonfektionieren einer
		   Wandabdichtung aus 43 cm breiten
		   Bahnen mit 11 cm Überdeckung.
		2) Befestigen der Wandabdichtung mit
		   geeigneten Befestigungselementen im
		   verdeckten Überlappungsbereich.
		3) Abdichtung nach Herstellervorschrift
		   in der ThermoFast® Fügetechnik an-
		   schließen.
		4) Wandanschlussprofil mit geeigneten
		   Befestigungselementen montieren.
		5) Versiegelung der Profiloberkante.



3625	m	Brandwandanschluss NovoProof® DA-FG
		
		Brandwandanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:          ... cm
		Befestigung in:         ...
		Befestigungsreihen:     e =< 32 cm
		Anzahl der Befestiger:  4 Stück/m/Reihe
		Anschlussstreifen:  NovoProof® DA-K
		                    Dicke:    ... mm 
		                    Breite:    43 cm
		                    Anzahl:   ... Stück
		
		1) Bauseitiges Vorkonfektionieren einer
		   Brandwandabdichtung aus 43 cm breiten
		   Bahnen mit 11 cm Überdeckung.
		2) Befestigen der Wandabdichtung mit
		   geeigneten Befestigungselementen im
		   verdeckten Überlappungsbereich.
		3) Abdichtung nach Herstellervorschrift
		   in der ThermoFast® Fügetechnik an-
		   schließen.
		4) Wandanschlussprofil mit geeigneten
		   Befestigungselementen montieren.
		5) Versiegelung der Profiloberkante.



3630	m	Lichtbandanschluss NovoProof® DA-FG
		
		Lichtbandanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:      ... cm
		Zargenbreite:       ... cm
		Verklebung auf:     ...
		Anschlussstreifen:  NovoProof® DA-FG
		                    Dicke:     ... mm 
		                    Zuschnitt: ... cm
		
		1) NovoProof® DA-FG Überhangstreifen auf
		   die Lichtbandzarge hochführen, voll-
		   flächig mit NovoProof® Systemkleber
		   aufkleben, nach Herstellervorschrift
		   in der ThermoFast®Fügetechnik ansch-
		   ließen. ThermoFast® Fügerand bis zum
		   Anschluss an die Dachhaut schützen.
		2) Die Befestigung des NovoProof® Über-
		   hangstreifens erfolgt mit dem Licht-
		   band-Basisprofil.



3650	m	Rinneneinhang NovoProof® Verbundblech
		
		Rinneneinhang aus verzinktem, kunst-
		stoffbeschichtetem NovoProof® Verbund-
		blech und geeigneten, geprüften Befesti-
		gungselementen montieren. Blechstöße mit
		NovoProof® Abdeckband überschweißen.
		
		NovoProof® Verbundblech
		Farbe:          schwarz
		Blechdicke:     1,4 mm
		Kantungen:        2 Stück
		Einzellängen:   2,00 m
		Zuschnitt:      ... mm
		Befestigung in: ...
		
		NovoProof® DA-K Anschlussbahn, Breite
		43 cm, über Rinneneinhang und NovoProof®
		Abdichtung auslegen und beiderseits nach
		Herstellervorschrift in der ThermoFast®
		Fügetechnik anschließen.



3660	m	Traufanschluss NovoProof® DA-FG kleben
		
		Traufanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlussstreifen: NovoProof® DA
		                   Dicke:   ... mm
		                   Breite:  43 cm
		
		1) Traufblech mit Reiniger vorbehandeln.
		2) NovoProof® DA Anschlussstreifen
		   ca. 5 cm über Traufblechvorderkante
		   herabführen, mit NovoProof® System-
		   kleber vollflächig aufkleben.
		3) Flachprofil mit geeigneten Befesti-
		   gungselementen vor Kopf montieren.
		4) Anschluss an die Dachhaut nach Her-
		   stellervorschrift in der ThermoFast®
		   Fügetechnik.



3670	m	Dehnungsfuge Typ II NovoProof® DA-FG
		
		Dehnungsfuge Typ II wie folgt ausbilden:
		
		1) Befestigung des gesamten Dachaufbaues
		   einschl. der NovoProof® DA-K Dachab-
		   dichtung beiderseits der Dehnungsfuge
		   mit geeigneten, geprüften Befesti-
		   gungselementen im Abstand von
		   ca. 25 cm.
		2) Streifen aus komprimierbarer Wärme-
		   dämmung einlegen.
		3) Auflegen einer Rundschnur, d = 50 mm,
		   aus Schaumstoff.
		4) Schlaufenförmiges Überlegen einer
		   NovoProof® DA-K Bahn, Breite 65 cm.
		5) Anschluss an die Dachabdichtung bei-
		   derseits nach Herstellervorschrift
		   in der ThermoFast® Fügetechnik.



3671	m	Dehnungsfuge Typ I NovoProof® DA-FG
		
		Dehnungsfuge Typ I wie folgt ausbilden:
		
		1) Schlepp- bzw. Stützstreifen, Breite
		   200 mm, mittig im Bereich der Deh-
		   nungsfuge auflegen und fixieren.
		2) NovoProof® Dachabdichtung über die
		   Dehnungsfuge hinwegführen.



3680	m	Dachrandabschluss Klemmprofil mehrteilig
		
		Dachrandabschluss wie folgt herstellen:
		
		1) NovoProof® Dachabdichtung bis Außen-
		   kante Dach führen und luft- und wind-
		   dicht anschließen.
		2) Mehrteiliges, stranggepresstes Flach-
		   dachabschlussprofil aus Aluminium,
		   einschließlich Halterungen, Verbin-
		   dungsstücke und Folienträger unter
		   Beachtung DIN EN 1991-1-4 montieren.
		
		   Fabrikat:       ...
		   Blendenhöhe:    ... mm
		   Materialfarbe:  alu-natur
		   Befestigung in: ...
		
		3) NovoProof® DA-K Anschlussstreifen, 
		   Breite 43 cm, in das Dachrandklemm-
		   profil einklemmen und nach Herstel-
		   lervorschrift in der ThermoFast®
		   Fügetechnik an die NovoProof® Dach-
		   abdichtung anschließen.



3690	m	Dachrandabschluss Klemmprofil zweiteilig
		
		Dachrandabschluss wie folgt herstellen:
		
		1) NovoProof® Abdichtung bis Außenkante
		   Dach führen und luft- und winddicht
		   anschließen.
		2) Flachdachabschlussprofil, zweiteilig,
		   stranggepresst aus Aluminium, ein-
		   schließlich erforderlicher Zubehör-
		   teile unter Beachtung DIN EN 1991-1-4
		   montieren.
		
		   Fabrikat:       ...
		   Blendenhöhe:    ... mm
		   Materialfarbe:  alu-natur
		   Befestigung in: ...
		
		3) NovoProof® DA Anschlussstreifen, un-
		   kaschiert, Breite 43 cm, vollflächig
		   mit NovoProof® Systemkleber aufkle-
		   ben, in das Flachdachabschlussprofil
		   einklemmen und nach Herstellervor-
		   schrift in der ThermoFast® Fügetech-
		   nik an die NovoProof® Dachabdichtung
		   anschließen.



3695	Stk	Dachrandklemmprofil Eckzulage
		
		Eckzulage passend zum Dachrandklemm-
		profil und der NovoProof® Abdichtung der
		Vorposition herstellen.



3700	m²	NovoProof® Primer Untergrund Dachfläche
		
		NovoProof® Primer zur Verbesserung der
		Klebehaftung auf saugenden Untergründen,
		Beton- oder Estrichflächen, stark san-
		denden Kaschierlagen, beschieferten
		Oberlagen, Bitumen-Altdach und Kunst-
		stoff- und Elastomer-Altdach, gleich-
		mäßig, dünn mittels Pinsel oder Rolle
		auf dem Untergrund auftragen und ablüf-
		ten lassen.
		Die Untergründe müssen sauber, trocken,
		eisfrei und frei von Ölen und Fetten
		sein.
		
		Verbrauch: ca. 200-300 g/m²



3701	m²	NovoProof® Primer Untergrund Anschluss
		
		NovoProof® Primer zur Verbesserung der
		Klebehaftung auf saugenden Untergründen,
		Beton- oder Estrichflächen, stark san-
		denden Kaschierlagen, beschieferten
		Oberlagen, Bitumen-Altdach und Kunst-
		stoff- und Elastomer-Altdach, gleich-
		mäßig, dünn mittels Pinsel oder Rolle
		auf dem Untergrund an aufgehenden Bau-
		teilen, Attiken auftragen und ablüften
		lassen.
		Die Untergründe müssen sauber, trocken,
		eisfrei und frei von Ölen und Fetten
		sein.
		
		Verbrauch:     ca. 200-300 g/m²
		Abwicklung:    ... cm
		Anschlusshöhe: ... cm
		Kronenbreite:  ... cm



3702	m²	NovoProof® DA-SK vollflächig kleben
		
		NovoProof® DA-SK Abdichtungsbahn,
		CE-zertifiziert nach EN 13956, EN 13967,
		elastisch und leicht, aus hochwertigem,
		vollvernetztem EPDM-Kautschuk, mit homo-
		gener Dichtschicht, rückseitiger Glasge-
		webekaschierung und vollflächiger
		Selbstklebeschicht zur Direktverlegung
		auf unkaschiertem Polystyrol-Hartschaum,
		mit ThermoFast® Fügerand lose verlegen.
		Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Bahnen
		halten hohen thermischen und mecha-
		nischen Beanspruchungen stand, sie sind
		geeignet zur Abdichtung von nicht ge-
		nutzten und genutzten Dächern, von ge-
		fällelosen und Retensionsdächern nach
		DIN 18531. Geeignet zur Bauwerksabdich-
		tung nach DIN 18532, DIN 18533,
		DIN 18534 und DIN 18535.
		Bezeichnung nach DIN/TS 20000-201:
		DE EPDM-BV-K-GG-1,5 (1,3)-SK
		Bezeichnung nach DIN/TS 20000-202:
		BA EPDM-BV-K-GG-1,5 (1,3)-SK
		
		Produkteigenschaften:
		- flexibel von -40 °C bis +120 °C,
		- bitumenverträglich,
		- ozon- und UV-beständig,
		- wurzelfest und rhizomfest nach
		  FLL-Verfahren und EN 13948,
		- EPD nach ISO 14025 und EN 15804,
		- halogen- und schwermetallfrei,
		- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1,
		- widerstandsfähig gegen Flugfeuer und
		  strahlende Wärme (harte Bedachung)
		  nach DIN CEN/TS 1187,
		  Broof(t1) für geprüfte Bauarten,
		- dampfdiffusionsfähig,
		- dämmstoffneutral,
		- langzeitbeständig,
		- gebrauchstauglich mehr als 50 Jahre.
		
		NovoProof® DA-SK Dach- und Dichtungsbahn
		ausrollen, ausrichten, Liner abziehen,
		Bahn vollflächig auf den vorbereiteten
		Untergrund aufkleben und fest anrollen.
		Überlappungen mittels ThermoFast®
		Fügetechnik homogen verschweißen.
		Grundlage der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien des Herstellers.
		
		Produkt:
		NovoProof® DA-SK
		Nenndicke: 1,5 mm



3706	m	Lineare Befestigung NovoProof® Dachbahn
		
		Lineare Befestigung der NovoProof® DA-SK
		Dachbahn entlang Dachrändern, Kehlen,
		aufgehenden Bauteilen und Dachdurch-
		dringungen mit geeigneten und geprüften
		Befestigungselementen im Abstand von
		ca. 25 cm ausführen.
		
		Befestigung in:   ...
		Befestigeranzahl:   4 Stück/m



3707	m	Linienbefestigung NovoProof® Dachbahn
		
		Linienbefestigung der NovoProof® DA-SK
		Dachbahn entlang Dachrändern, Kehlen,
		aufgehenden Bauteilen und Dachdurch-
		dringungen mit Profil aus Metall und
		geeigneten Befestigungselementen im
		Abstand von ca. 25 cm ausführen.
		
		Befestigung in:    ...
		Befestigeranzahl:    4 Stück/m
		Metallprofil:      ...



3708	m	Zulage Kehl-/Gratabdichtung NovoProof®
		
		NovoProof® DA-K Anschlussbahn, Breite
		430 mm, oder NovoProof® Abdeckband,
		Breite 200 mm, mittig über Kehle oder
		Grat auslegen. NovoProof® DA-K Ansch-
		lussbahn zusätzlich mit NovoProof®
		Systemkleber fixieren.
		Anschluss beidseitig an die NovoProof®
		Abdichtung mittels ThermoFast® Füge-
		technik herstellen.



3709	m	Anschluss NovoProof® an Bitumen-Altdach
		
		Anschluss wie folgt herstellen:
		
		1) NovoProof® DA-SK Dachbahn vollflächig
		   auf dem Bitumen-Altdach aufkleben.
		2) Elastomerbitumenbahn, kaltselbst-
		   klebend, Zuschnitt ca. 50 cm, mittig
		   auflegen und an NovoProof® Dachbahn
		   und Bitumen-Altdach anschließen.



3710	m	Anschluss luft- und winddicht abkleben
		           
		Anschluss an Dachrand oder Attika mit
		NovoProof® FA Dichtungsstreifen aus
		EPDM-Kautschuk luft- und winddicht ab-
		kleben. Die Verklebung erfolgt nach Her-
		stellervorschrift mit NovoProof® 
		Kleber FA+.
		
		Zuschnitt:      ... mm
		Nenndicke:      1,0 mm
		Verklebung auf: ...
		
		Produkt:
		NovoProof® FA Streifen



3711	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-SK kleben
		
		Attikaanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:      ... cm
		Kronenbreite:       ... cm
		Untergrund:         ...
		Anschlussstreifen:  NovoProof® DA-SK
		                    Dicke:     1,5 mm
		                    Zuschnitt: ... cm
		
		NovoProof® DA-SK Überhangstreifen über
		die Attikakrone hinwegführen, ausrich-
		ten, Liner abziehen, vollflächig aufkle-
		ben, anrollen und nach Herstellervor-
		schrift in der ThermoFast® Fügetechnik
		anschließen.



3716	m	Anschluss an Aufkantung NovoProof® DA-SK
		
		Anschluss an Aufkantung herstellen:
		
		Anschlusshöhe:      ... cm
		Anschlusskrone:     ... cm
		Verklebung auf:     ...
		Anschlussstreifen:  NovoProof® DA-SK
		                    Dicke:    1,5 mm
		                    Breite:   ... cm 
		
		NovoProof® DA-SK Überhangstreifen auf
		Aufkantung hinaufführen, ausrichten,
		Liner abziehen, vollflächig aufkleben,
		anrollen und nach Herstellervorschrift
		in der ThermoFast® Fügetechnik
		anschließen.



3720	m	Wandanschluss NovoProof® DA-SK kleben
		
		Wandanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:      ... cm
		Untergrund:         ...
		Anschlussstreifen:  NovoProof® DA-SK
		                    Dicke:     1,5 mm
		                    Zuschnitt: ... cm
		
		1) NovoProof® DA-SK Überhangstreifen am
		   aufgehenden Bauteil hochführen, aus-
		   richten, Liner abziehen, vollflächig
		   aufkleben, anrollen und nach Herstel-
		   lervorschrift in der ThermoFast®
		   Fügetechnik anschließen.
		2) Wandanschlussprofil mit geeigneten
		   Befestigungselementen montieren.
		3) Versiegelung der Profiloberkante.



3750	m	Rinneneinhang NovoProof® Verbundblech
		
		Rinneneinhang aus verzinktem, kunst-
		stoffbeschichtetem NovoProof® Verbund-
		blech und geeigneten, geprüften Befesti-
		gungselementen montieren. Blechstöße mit
		NovoProof® Abdeckband überschweißen.
		
		NovoProof® Verbundblech
		Farbe:          schwarz
		Blechdicke:     1,4 mm
		Kantungen:        2 Stück
		Einzellängen:   2,00 m
		Zuschnitt:      ... mm
		Befestigung in: ...
		
		NovoProof® Abdeckband, Breite 20 cm,
		über Rinneneinhang und NovoProof® Ab-
		dichtung auslegen und beiderseits nach
		Herstellervorschrift in der ThermoFast®
		Fügetechnik anschließen.



3760	m	Traufanschluss NovoProof® DA-SK kleben
		
		Traufanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlussstreifen: NovoProof® DA-SK
		                   Dicke:     1,5 mm
		                   Zuschnitt: ... cm
		
		1) Traufblech mit Reiniger vorbehandeln.
		2) NovoProof® DA-SK Anschlussstreifen
		   ca. 5 cm über Traufblechvorderkante
		   herabführen, ausrichten, Liner ab-
		   ziehen, vollflächig aufkleben und
		   anrollen.
		3) Flachprofil mit geeigneten Befesti-
		   gungselementen vor Kopf montieren.
		4) Anschluss an die Dachhaut nach Her-
		   stellervorschrift in der ThermoFast®
		   Fügetechnik.



3770	m	Dehnungsfuge Typ II NovoProof® DA-SK
		
		Dehnungsfuge Typ II wie folgt ausbilden:
		
		1) Befestigung des gesamten Dachaufbaues
		   einschl. der NovoProof® DA-K Dachab-
		   dichtung beiderseits der Dehnungsfuge
		   mit geeigneten, geprüften Befesti-
		   gungselementen im Abstand von
		   ca. 25 cm.
		2) Streifen aus komprimierbarer Wärme-
		   dämmung einlegen.
		3) Auflegen einer Rundschnur, d = 50 mm,
		   aus Schaumstoff.
		4) Schlaufenförmiges Überlegen einer
		   NovoProof® DA-K Bahn, Breite 65 cm.
		5) Anschluss an die Dachabdichtung bei-
		   derseits nach Herstellervorschrift
		   in der ThermoFast® Fügetechnik.



3771	m	Dehnungsfuge Typ I NovoProof® DA-SK
		
		Dehnungsfuge Typ I wie folgt ausbilden:
		
		1) Schlepp- bzw. Stützstreifen, Breite
		   200 mm, mittig im Bereich der Deh-
		   nungsfuge auflegen und fixieren.
		2) NovoProof® Dachabdichtung über die
		   Dehnungsfuge hinwegführen.



3780	m	Dachrandabschluss Klemmprofil mehrteilig
		
		Dachrandabschluss wie folgt herstellen:
		
		1) NovoProof® Dachabdichtung bis Außen-
		   kante Dach führen und luft- und wind-
		   dicht anschließen.
		2) Mehrteiliges, stranggepresstes Flach-
		   dachabschlussprofil aus Aluminium,
		   einschließlich Halterungen, Verbin-
		   dungsstücke und Folienträger unter
		   Beachtung DIN EN 1991-1-4 montieren.
		
		   Fabrikat:       ...
		   Blendenhöhe:    ... mm
		   Materialfarbe:  alu-natur
		   Befestigung in: ...
		
		3) NovoProof® DA-K Anschlussstreifen, 
		   Breite 43 cm, in das Dachrandklemm-
		   profil einklemmen und nach Herstel-
		   lervorschrift in der ThermoFast®
		   Fügetechnik an die NovoProof® Dach-
		   abdichtung anschließen.



3790	m	Dachrandabschluss Klemmprofil zweiteilig
		
		Dachrandabschluss wie folgt herstellen:
		
		1) NovoProof® Abdichtung bis Außenkante
		   Dach führen und luft- und winddicht
		   anschließen.
		2) Flachdachabschlussprofil, zweiteilig,
		   stranggepresst aus Aluminium, ein-
		   schließlich erforderlicher Zubehör-
		   teile unter Beachtung DIN EN 1991-1-4
		   montieren.
		
		   Fabrikat:       ...
		   Blendenhöhe:    ... mm
		   Materialfarbe:  alu-natur
		   Befestigung in: ...
		
		3) NovoProof® DA Anschlussstreifen, un-
		   kaschiert, Breite 43 cm, vollflächig
		   mit NovoProof® Systemkleber aufkle-
		   ben, in das Flachdachabschlussprofil
		   einklemmen und nach Herstellervor-
		   schrift in der ThermoFast® Fügetech-
		   nik an die NovoProof® Dachabdichtung
		   anschließen.



3795	Stk	Dachrandklemmprofil Eckzulage
		
		Eckzulage passend zum Dachrandklemm-
		profil und der NovoProof® Abdichtung der
		Vorposition herstellen.



4100	m²	NovoProof® DA-P lose verlegen
		
		NovoProof® DA Abdichtungsbahn,
		CE-zertifiziert nach EN 13956, EN 13967,
		werkseitig zu großflächigen, maßgenauen,
		elastischen NovoProof® DA-P Dichtungs-
		planen vorkonfektioniert, aus hochwerti-
		gem, vollvernetztem EPDM-Kautschuk, mit
		ThermoFast® Fügerand lose verlegen.
		Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Bahnen
		halten hohen thermischen und mecha-
		nischen Beanspruchungen stand, sie sind
		geeignet zur Abdichtung von nicht ge-
		nutzten und genutzten Dächern, von ge-
		fällelosen und Retensionsdächern nach
		DIN 18531. Geeignet zur Bauwerksabdich-
		tung nach DIN 18532, DIN 18533,
		DIN 18534 und DIN 18535.
		Bezeichnung nach DIN/TS 20000-201:
		DE EPDM-BV-1,3 (1,5/2,0)
		Bezeichnung nach DIN/TS 20000-202:
		BA EPDM-BV-1,3 (1,5/2,0)
		
		Produkteigenschaften:
		- flexibel von -40 °C bis +120 °C,
		- bitumenverträglich,
		- ozon- und UV-beständig,
		- wurzelfest und rhizomfest nach
		  FLL-Verfahren und EN 13948,
		- frei von Herbiziden, Fungiziden,
		- beständig gegen Pilze und Algen,
		  Mikroorganismen und Humussäure,
		- umwelt- und pflanzenverträglich,
		- halogen- und schwermetallfrei,
		- EPD nach ISO 14025 und EN 15804,
		- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1,
		- chemisch neutral,
		- dämmstoffneutral,
		- dampfdiffusionsfähig,
		- langzeitbeständig,
		- gebrauchstauglich mehr als 50 Jahre.
		
		NovoProof® DA-P Abdichtungsplane auf dem
		vorbereiteten Untergrund lose verlegen
		und mit vollflächig bedeckender Auflast
		gegen Windsog sichern.
		Überlappungen mittels ThermoFast®
		Fügetechnik homogen verschweißen.
		Grundlage der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien des Herstellers.
		
		Produkt:
		NovoProof® DA-P
		Nenndicke: 1,3 mm / 1,5 mm / 2,0 mm



4105	m	Windsogsicherung NovoProof® Dachplane
		
		Windsogsicherung der NovoProof Dachplane
		entlang Dachrand, Brüstung oder Attika
		mit Profil aus Metall und geeigneten Be-
		festigungselementen als durchgehende
		Linienbefestigung ausführen.
		
		Befestigung in:    ...
		Befestigeranzahl:  ... Stück/m
		Befestigerabstand: ... cm
		L-Profil:          ca. 40 x 40 mm



4106	m	Lineare Befestigung NovoProof® Dachplane
		
		Lineare Befestigung der NovoProof® Dach-
		plane entlang Dachrändern, Kehlen, auf-
		gehenden Bauteilen und Dachdurchdrin-
		gungen mit dem perforationsfreiem Novo-
		Weld System und geeigneten und geprüften
		Befestigungselementen im Abstand von
		ca. 25 cm ausführen.
		NovoProof® Dachplane und NovoWeld Last-
		verteilteller mit selbstkalibrierendem 
		Induktionsschweißgerät isoweldTM 3000
		nach Herstellervorschrift verschweißen. 
		
		Befestigung in:         ...
		Befestigeranzahl:         4 Stück/m
		Befestiger Fabrikat:    SFS intec
		Befestiger Typ:         ...
		NovoWeld Lastverteiler: FI-P-...
		Kunststofftülle FI-R:   ...
		PAD für EPS-Dämmung:    ... 



4107	m	Linienbefestigung NovoProof® Dachplane
		
		Linienbefestigung der NovoProof® Dach-
		plane entlang Dachrändern, Kehlen, auf-
		gehenden Bauteilen und Dachdurchdrin-
		gungen mit Profil aus Metall und geeig-
		neten Befestigungselementen ausführen.
		
		Befestigung in:    ...
		Befestigeranzahl:    4 Stück/m
		Befestigerabstand:  25 cm
		L-Profil:          ca. 40 x 40 mm



4110	m	Anschluss luft- und winddicht abkleben
		           
		Anschluss an Dachrand oder Attika mit
		NovoProof® FA Dichtungsstreifen aus
		EPDM-Kautschuk luft- und winddicht ab-
		kleben. Die Verklebung erfolgt nach Her-
		stellervorschrift mit NovoProof® 
		Kleber FA+.
		
		Zuschnitt:      ... mm
		Nenndicke:      1,0 mm
		Verklebung auf: ...
		
		Produkt:
		NovoProof® FA Streifen



4111	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-P kleben
		
		Attikaanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:  ... cm (h =< 50 cm)
		Kronenbreite:   ... cm
		Abwicklung:     ... cm
		Verklebung auf: ...
		
		NovoProof® Abdichtungsplane über Attika-
		krone hinwegführen und vollflächig mit
		NovoProof® Systemkleber aufkleben.



4112	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-P 2teilig
		
		Attikaanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:      ... cm
		Kronenbreite:       ... cm
		Verklebung auf:     ...
		Anschlussstreifen:  NovoProof® DA-K
		                    Dicke:   ... mm
		                    Breite:  ... cm
		
		1) NovoProof® Überhangstreifen über die
		   Attikakrone hinwegführen und voll-
		   flächig mit NovoProof® Systemkleber
		   aufkleben.
		2) NovoProof® Abdichtung nach Herstel-
		   lervorschrift in der ThermoFast®
		   Fügetechnik anschließen.



4120	m	Wandanschluss NovoProof® DA-P kleben
		
		Wandanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:  ... cm
		Verklebung auf: ...
		
		1) NovoProof® Abdichtungsplane am aufge-
		   henden Bauteil hochführen und voll-
		   flächig mit NovoProof® Systemkleber
		   aufkleben.
		2) Montieren eines Wandanschlussprofiles
		   mit geeigneten Befestigungselementen.
		3) Versiegelung der Profiloberkante.



4122	m	Wandanschluss NovoProof® DA-P zweiteilig
		
		Wandanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:      ... cm
		Verklebung auf:     ...
		Anschlussstreifen:  NovoProof® DA-K
		                    Dicke:   ... mm
		                    Breite:  ... cm
		             
		1) NovoProof® Überhangstreifen am aufge-
		   henden Bauteil hochführen und voll-
		   flächig mit NovoProof® Systemkleber
		   aufkleben.
		2) NovoProof® Abdichtung nach Herstel-
		   lervorschrift in der ThermoFast®
		   Fügetechnik anschließen.
		3) Montieren eines Wandanschlussprofiles
		   mit geeigneten Befestigungselementen.
		4) Versiegelung der Profiloberkante.



4130	m	Lichtbandanschluss NovoProof® DA-P
		
		Lichtbandanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:  ... cm
		Zargenbreite:   ... cm
		Abwicklung:     ... cm
		Verklebung auf: ...
		
		1) NovoProof® Abdichtungsplane am aufge-
		   henden Bauteil hochführen und voll-
		   flächig mit NovoProof® Systemkleber
		   an der Lichtbandzarge aufkleben.
		2) Die Befestigung der Abdichtung er-
		   folgt mit der Montage des Lichtband-
		   Basisprofiles.



4132	m	Lichtbandanschluss NovoProof® DA-P 2tlg
		
		Lichtbandanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:  ... cm
		Zargenbreite:   ... cm
		Abwicklung:     ... cm
		Verklebung auf: ...
		Anschlussstreifen:  NovoProof® DA-K
		                    Dicke:   ... mm
		                    Breite:  ... cm
		
		1) NovoProof® Überhangstreifen am aufge-
		   henden Bauteil hochführen und voll-
		   flächig mit NovoProof® Systemkleber
		   an der Lichtbandzarge aufkleben.
		2) NovoProof® Abdichtung nach Herstel-
		   lervorschrift in der ThermoFast®
		   Fügetechnik anschließen.
		3) Die Befestigung der Abdichtung er-
		   folgt mit der Montage des Lichtband-
		   Basisprofiles.



4140	m	Wandanschluss Terrasse NovoProof® DA-P
		
		Wandanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:  ... cm
		Verklebung auf: ...
		
		1) NovoProof® Abdichtungsplane am aufge-
		   henden Bauteil hochführen und voll-
		   flächig mit NovoProof® Systemkleber
		   aufkleben.
		2) Montieren eines Terrassenprofiles mit
		   geeigneten Befestigungselementen.
		   Fabrikat:              ...
		   Oberflächenbehandlung: ...
		   Profilhöhe:            ... mm
		3) Versiegelung der Profiloberkante.



4142	m	Anschluss Terrassentür NovoProof® DA-P
		
		Anschluss an Terrassentür herstellen:
		
		Anschlusshöhe:   ... cm (h >= 5 cm
		                        über OK Belag)
		Verklebung auf:  ...
		Öffnungsbreite:  ... cm
		Klemmprofil aus: ...
		Materialstärke:  ... mm
		Zuschnitt:       ... mm
		Kantungen:       ... Stück
		
		1) NovoProof® Abdichtung am aufgehenden
		   Bauteil hochführen und mit NovoProof®
		   Kleber FA+ am Rahmenprofil von Tür/
		   Fenster aufkleben.
		2) Montieren eines biegesteifen Klemm-
		   profils mit geeigneten Befestigungs-
		   elementen.
		3) Anschluss seitlich am Rahmenprofil
		   min. 15 cm hochführen.
		4) Versiegelung der Profiloberkanten.



4144	m	Anschluss barrierefrei NovoProof® DA-P
		
		Anschluss barrierefrei herstellen:
		
		Anschlusshöhe:   ... cm (h =< 2 cm
		                        über OK Belag)
		Verklebung auf:  ...
		Öffnungsbreite:  ... cm
		Klemmprofil aus: ...
		Materialstärke:  ... mm
		Zuschnitt:       ... mm
		Kantungen:       ... Stück
		
		1) NovoProof® Abdichtung am aufgehenden
		   Bauteil hochführen und mit NovoProof®
		   Kleber FA+ am Rahmenprofil aufkleben.
		2) Montieren eines biegesteifen Klemm-
		   profils mit geeigneten Befestigungs-
		   elementen.
		3) Anschluss seitlich am Rahmenprofil
		   min. 15 cm hochführen.
		4) Versiegelung der Profiloberkanten.



4145	Stk	Anschluss Terrasse Eckzulage
		
		Eckzulage zur Vorposition unter Verwen-
		dung von NovoProof® Formteilecken und
		vorgefertigten Profilecken gemäß Her-
		stellervorschriften ausbilden.
		
		Außenecken:               ... Stück
		Innenecken:               ... Stück
		Fabrikat Terrassenprofil: ...
		Oberflächenbehandlung:    ...
		Profilhöhe:               ... mm



4150	m	Rinneneinhang NovoProof® Verbundblech
		
		Rinneneinhang aus verzinktem, kunst-
		stoffbeschichtetem NovoProof® Verbund-
		blech und geeigneten, geprüften Befesti-
		gungselementen montieren. Blechstöße mit
		NovoProof® Abdeckband überschweißen.
		
		NovoProof® Verbundblech
		Farbe:          schwarz
		Blechdicke:     1,4 mm
		Kantungen:        2 Stück
		Einzellängen:   2,00 m
		Zuschnitt:      ... mm
		Befestigung in: ...
		
		NovoProof® Abdeckband schwarz, Breite
		20 cm, über Rinneneinhang und NovoProof®
		Abdichtung auslegen und beiderseits nach
		Herstellervorschrift in der ThermoFast®
		Fügetechnik anschließen.



4160	m	Traufanschluss NovoProof® DA-P kleben
		
		Traufanschluss wie folgt herstellen:
		
		1) Traufblech mit Reiniger vorbehandeln.
		2) NovoProof® Abdichtung ca. 5 cm über
		   Traufblechvorderkante herabführen und
		   vollflächig mit NovoProof® System-
		   kleber aufkleben, 
		3) Flachprofil mit geeigneten Befesti-
		   gungselementen vor Kopf montieren.



4170	m	Dehnungsfuge Typ II NovoProof® DA-P
		
		Dehnungsfuge Typ II wie folgt ausbilden:
		
		1) Streifen aus komprimierbarer Wärme-
		   dämmung einlegen.
		2) Auflegen einer Rundschnur, d = 50 mm,
		   aus Schaumstoff.
		3) NovoProof® DA-P Abdichtung schlaufen-
		   förmig über die Rundschnur auslegen.



4171	m	Dehnungsfuge Typ I NovoProof® DA-P
		
		Dehnungsfuge Typ I wie folgt ausbilden:
		
		1) Schlepp- bzw. Stützstreifen, Breite
		   200 mm, mittig im Bereich der Deh-
		   nungsfuge auflegen und fixieren.
		2) NovoProof® Dachabdichtung über die
		   Dehnungsfuge hinwegführen.



4175	m	Abschluss NovoProof® DA-P - Erdreich
		
		Abschluss an Decken-/Gebäudekante wie
		folgt herstellen:
		
		1) Bitumen-Schweißbahn über die Decken-
		   kante, ca. 50 cm, herabführen und
		   vollflächig aufschweißen.
		2) NovoProof® Abdichtung, ca. 50 cm,
		   herabführen und mit NovoProof® Kleber
		   FA+, ca. 8 cm breit, ankleben.
		3) Klemmschiene gemäß DIN 18533-1, A.4,
		   ca. 45 x 5 mm, aus korrosionsbestän-
		   digem Material, mit geeigneten Befes-
		   tigungselementen montieren.
		   Profilkanten und Schraubenlöcher mit
		   NovoProof® Kleber FA+ versiegeln.



4180	m	Dachrandabschluss Klemmprofil mehrteilig
		
		Dachrandabschluss wie folgt herstellen:
		
		1) NovoProof® Dachabdichtung bis Außen-
		   kante Dach führen und luft- und wind-
		   dicht anschließen.
		2) Mehrteiliges, stranggepresstes Flach-
		   dachabschlussprofil aus Aluminium,
		   einschließlich Halterungen, Verbin-
		   dungsstücke und Folienträger unter
		   Beachtung DIN EN 1991-1-4 montieren.
		
		   Fabrikat:       ...
		   Blendenhöhe:    ... mm
		   Materialfarbe:  alu-natur
		   Befestigung in: ...
		
		3) NovoProof® DA Anschlussstreifen,
		   Breite 43 cm, in das Dachrandklemm-
		   profil einklemmen und nach Herstel-
		   lervorschrift in der ThermoFast®
		   Fügetechnik an die NovoProof® Dach-
		   abdichtung anschließen.



4181	m	Dachrandabschluss einteilig Klemmprofil
		
		Dachrandabschluss wie folgt herstellen:
		
		1) Mehrteiliges, stranggepresstes Flach-
		   dachabschlussprofil aus Aluminium,
		   einschließlich Halterungen, Verbin-
		   dungsstücke und Folienträger unter
		   Beachtung DIN EN 1991-1-4 montieren.
		
		   Fabrikat:       ...
		   Blendenhöhe:    ... mm
		   Materialfarbe:  alu-natur
		   Befestigung in: ...
		
		2) NovoProof® Dachabdichtung hochführen,
		   vollflächig mit NovoProof® Systemkle-
		   ber aufkleben und in das Flachdachab-
		   schlussprofil einklemmen.



4190	m	Dachrandabschluss Klemmprofil zweiteilig
		
		Dachrandabschluss wie folgt herstellen:
		
		1) NovoProof® Abdichtung bis Außenkante
		   Dach führen und luft- und winddicht
		   anschließen.
		2) Flachdachabschlussprofil, zweiteilig,
		   stranggepresst aus Aluminium, ein-
		   schließlich erforderlicher Zubehör-
		   teile unter Beachtung DIN EN 1991-1-4
		   montieren.
		
		   Fabrikat:       ...
		   Blendenhöhe:    ... mm
		   Materialfarbe:  alu-natur
		   Befestigung in: ...
		
		3) NovoProof® DA Anschlussstreifen, un-
		   kaschiert, Breite 43 cm, vollflächig
		   mit NovoProof® Systemkleber aufkle-
		   ben, in das Flachdachabschlussprofil
		   einklemmen und nach Herstellervor-
		   schrift in der ThermoFast® Fügetech-
		   nik an die NovoProof® Dachabdichtung
		   anschließen.



4195	Stk	Dachrandklemmprofil Eckzulage
		
		Eckzulage passend zum Dachrandklemm-
		profil und der NovoProof® Abdichtung der
		Vorposition herstellen.



4200	m²	NovoProof® 3D-Plane - Maßanzug verlegen
		
		NovoProof® DA Abdichtungsbahn,
		CE-zertifiziert nach EN 13956, EN 13967,
		werkseitig zu großflächigen, maßgenauen,
		elastischen NovoProof® DA-P Dichtungs-
		planen vorkonfektioniert, aus hochwerti-
		gem, vollvernetztem EPDM-Kautschuk, mit
		ThermoFast® Fügerand lose verlegen.
		Formteile und Manschetten für Anschlüsse
		an Dachdurchdringungen und Einbauteile
		sind bereits im Maßanzug eingearbeitet.
		Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Bahnen
		halten hohen thermischen und mecha-
		nischen Beanspruchungen stand, sie sind
		geeignet zur Abdichtung von nicht ge-
		nutzten und genutzten Dächern, von ge-
		fällelosen und Retensionsdächern nach
		DIN 18531. Geeignet zur Bauwerksabdich-
		tung nach DIN 18532, DIN 18533,
		DIN 18534 und DIN 18535.
		Bezeichnung nach DIN/TS 20000-201:
		DE EPDM-BV-1,3 (1,5)
		Bezeichnung nach DIN/TS 20000-202:
		BA EPDM-BV-1,3 (1,5)
		
		Produkteigenschaften:
		- flexibel von -40 °C bis +120 °C,
		- bitumenverträglich,
		- ozon- und UV-beständig,
		- wurzelfest und rhizomfest nach
		  FLL-Verfahren und EN 13948,
		- frei von Herbiziden, Fungiziden,
		- beständig gegen Pilze und Algen,
		  Mikroorganismen und Humussäure,
		- umwelt- und pflanzenverträglich,
		- halogen- und schwermetallfrei,
		- EPD nach ISO 14025 und EN 15804,
		- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1,
		- chemisch neutral,
		- dämmstoffneutral,
		- dampfdiffusionsfähig,
		- langzeitbeständig,
		- gebrauchstauglich mehr als 50 Jahre.
		
		NovoProof® 3D-Plane lose auf den
		vorbereiteten Untergrund verlegen
		und mit vollflächig bedeckender Auflast
		gegen Windsog sichern.
		Überlappungen mittels ThermoFast®
		Fügetechnik homogen verschweißen.
		Grundlage der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien des Herstellers.
		
		Produkt:
		NovoProof® 3D-Plane - Maßanzug
		Nenndicke: 1,3 mm / 1,5 mm



4205	m	Windsogsicherung NovoProof® Dachplane
		
		Windsogsicherung der NovoProof Dachplane
		entlang Dachrand, Brüstung oder Attika
		mit Profil aus Metall und geeigneten Be-
		festigungselementen als durchgehende
		Linienbefestigung ausführen.
		
		Befestigung in:    ...
		Befestigeranzahl:  ... Stück/m
		Befestigerabstand: ... cm
		L-Profil:          ca. 40 x 40 mm



4206	m	Lineare Befestigung NovoProof® Dachplane
		
		Lineare Befestigung der NovoProof® Dach-
		plane entlang Dachrändern, Kehlen, auf-
		gehenden Bauteilen und Dachdurchdrin-
		gungen mit dem perforationsfreiem Novo-
		Weld System und geeigneten und geprüften
		Befestigungselementen im Abstand von
		ca. 25 cm ausführen.
		NovoProof® Dachplane und NovoWeld Last-
		verteilteller mit selbstkalibrierendem 
		Induktionsschweißgerät isoweldTM 3000
		nach Herstellervorschrift verschweißen. 
		
		Befestigung in:         ...
		Befestigeranzahl:         4 Stück/m
		Befestiger Fabrikat:    SFS intec
		Befestiger Typ:         ...
		NovoWeld Lastverteiler: FI-P-...
		Kunststofftülle FI-R:   ...
		PAD für EPS-Dämmung:    ... 



4207	m	Linienbefestigung NovoProof® Dachplane
		
		Linienbefestigung der NovoProof® Dach-
		plane entlang Dachrändern, Kehlen, auf-
		gehenden Bauteilen und Dachdurchdrin-
		gungen mit Profil aus Metall und geeig-
		neten Befestigungselementen ausführen.
		
		Befestigung in:    ...
		Befestigeranzahl:    4 Stück/m
		Befestigerabstand:  25 cm
		L-Profil:          ca. 40 x 40 mm



4210	m	Anschluss luft- und winddicht abkleben
		           
		Anschluss an Dachrand oder Attika mit
		NovoProof® FA Dichtungsstreifen aus
		EPDM-Kautschuk luft- und winddicht ab-
		kleben. Die Verklebung erfolgt nach Her-
		stellervorschrift mit NovoProof® 
		Kleber FA+.
		
		Zuschnitt:      ... mm
		Nenndicke:      1,0 mm
		Verklebung auf: ...
		
		Produkt:
		NovoProof® FA Streifen



4211	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-P kleben
		
		Attikaanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:  ... cm (h =< 50 cm)
		Kronenbreite:   ... cm
		Abwicklung:     ... cm
		Verklebung auf: ...
		
		NovoProof® Abdichtungsplane über Attika-
		krone hinwegführen und vollflächig mit
		NovoProof® Systemkleber aufkleben.



4212	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-P 2teilig
		
		Attikaanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:      ... cm
		Kronenbreite:       ... cm
		Verklebung auf:     ...
		Anschlussstreifen:  NovoProof® DA-K
		                    Dicke:   ... mm
		                    Breite:  ... cm
		
		1) NovoProof® Überhangstreifen über die
		   Attikakrone hinwegführen und voll-
		   flächig mit NovoProof® Systemkleber
		   aufkleben.
		2) NovoProof® Abdichtung nach Herstel-
		   lervorschrift in der ThermoFast®
		   Fügetechnik anschließen.



4220	m	Wandanschluss NovoProof® DA-P kleben
		
		Wandanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:  ... cm
		Verklebung auf: ...
		
		1) NovoProof® Abdichtungsplane am aufge-
		   henden Bauteil hochführen und voll-
		   flächig mit NovoProof® Systemkleber
		   aufkleben.
		2) Montieren eines Wandanschlussprofiles
		   mit geeigneten Befestigungselementen.
		3) Versiegelung der Profiloberkante.



4222	m	Wandanschluss NovoProof® DA-P zweiteilig
		
		Wandanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:      ... cm
		Verklebung auf:     ...
		Anschlussstreifen:  NovoProof® DA-K
		                    Dicke:   ... mm
		                    Breite:  ... cm
		             
		1) NovoProof® Überhangstreifen am aufge-
		   henden Bauteil hochführen und voll-
		   flächig mit NovoProof® Systemkleber
		   aufkleben.
		2) NovoProof® Abdichtung nach Herstel-
		   lervorschrift in der ThermoFast®
		   Fügetechnik anschließen.
		3) Montieren eines Wandanschlussprofiles
		   mit geeigneten Befestigungselementen.
		4) Versiegelung der Profiloberkante.



4230	m	Lichtbandanschluss NovoProof® DA-P
		
		Lichtbandanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:  ... cm
		Zargenbreite:   ... cm
		Abwicklung:     ... cm
		Verklebung auf: ...
		
		1) NovoProof® Abdichtungsplane am aufge-
		   henden Bauteil hochführen und voll-
		   flächig mit NovoProof® Systemkleber
		   an der Lichtbandzarge aufkleben.
		2) Die Befestigung der Abdichtung er-
		   folgt mit der Montage des Lichtband-
		   Basisprofiles.



4232	m	Lichtbandanschluss NovoProof® DA-P 2tlg
		
		Lichtbandanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:  ... cm
		Zargenbreite:   ... cm
		Abwicklung:     ... cm
		Verklebung auf: ...
		Anschlussstreifen:  NovoProof® DA-K
		                    Dicke:   ... mm
		                    Breite:  ... cm
		
		1) NovoProof® Überhangstreifen am aufge-
		   henden Bauteil hochführen und voll-
		   flächig mit NovoProof® Systemkleber
		   an der Lichtbandzarge aufkleben.
		2) NovoProof® Abdichtung nach Herstel-
		   lervorschrift in der ThermoFast®
		   Fügetechnik anschließen.
		3) Die Befestigung der Abdichtung er-
		   folgt mit der Montage des Lichtband-
		   Basisprofiles.



4240	m	Wandanschluss Terrasse NovoProof® DA-P
		
		Wandanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:  ... cm
		Verklebung auf: ...
		
		1) NovoProof® Abdichtungsplane am aufge-
		   henden Bauteil hochführen und voll-
		   flächig mit NovoProof® Systemkleber
		   aufkleben.
		2) Montieren eines Terrassenprofiles mit
		   geeigneten Befestigungselementen.
		   Fabrikat:              ...
		   Oberflächenbehandlung: ...
		   Profilhöhe:            ... mm
		3) Versiegelung der Profiloberkante.



4242	m	Anschluss Terrassentür NovoProof® DA-P
		
		Anschluss an Terrassentür herstellen:
		
		Anschlusshöhe:   ... cm (h >= 5 cm
		                        über OK Belag)
		Verklebung auf:  ...
		Öffnungsbreite:  ... cm
		Klemmprofil aus: ...
		Materialstärke:  ... mm
		Zuschnitt:       ... mm
		Kantungen:       ... Stück
		
		1) NovoProof® Abdichtung am aufgehenden
		   Bauteil hochführen und mit NovoProof®
		   Kleber FA+ am Rahmenprofil von Tür/
		   Fenster aufkleben.
		2) Montieren eines biegesteifen Klemm-
		   profils mit geeigneten Befestigungs-
		   elementen.
		3) Anschluss seitlich am Rahmenprofil
		   min. 15 cm hochführen.
		4) Versiegelung der Profiloberkanten.



4244	m	Anschluss barrierefrei NovoProof® DA-P
		
		Anschluss barrierefrei herstellen:
		
		Anschlusshöhe:   ... cm (h =< 2 cm
		                        über OK Belag)
		Verklebung auf:  ...
		Öffnungsbreite:  ... cm
		Klemmprofil aus: ...
		Materialstärke:  ... mm
		Zuschnitt:       ... mm
		Kantungen:       ... Stück
		
		1) NovoProof® Abdichtung am aufgehenden
		   Bauteil hochführen und mit NovoProof®
		   Kleber FA+ am Rahmenprofil aufkleben.
		2) Montieren eines biegesteifen Klemm-
		   profils mit geeigneten Befestigungs-
		   elementen.
		3) Anschluss seitlich am Rahmenprofil
		   min. 15 cm hochführen.
		4) Versiegelung der Profiloberkanten.



4245	Stk	Anschluss Terrasse Eckzulage
		
		Eckzulage zur Vorposition unter Verwen-
		dung von NovoProof® Formteilecken und
		vorgefertigten Profilecken gemäß Her-
		stellervorschriften ausbilden.
		
		Außenecken:               ... Stück
		Innenecken:               ... Stück
		Fabrikat Terrassenprofil: ...
		Oberflächenbehandlung:    ...
		Profilhöhe:               ... mm



4250	m	Rinneneinhang NovoProof® Verbundblech
		
		Rinneneinhang aus verzinktem, kunst-
		stoffbeschichtetem NovoProof® Verbund-
		blech und geeigneten, geprüften Befesti-
		gungselementen montieren. Blechstöße mit
		NovoProof® Abdeckband überschweißen.
		
		NovoProof® Verbundblech
		Farbe:          schwarz
		Blechdicke:     1,4 mm
		Kantungen:        2 Stück
		Einzellängen:   2,00 m
		Zuschnitt:      ... mm
		Befestigung in: ...
		
		NovoProof® Abdeckband schwarz, Breite
		20 cm, über Rinneneinhang und NovoProof®
		Abdichtung auslegen und beiderseits nach
		Herstellervorschrift in der ThermoFast®
		Fügetechnik anschließen.



4260	m	Traufanschluss NovoProof® DA-P kleben
		
		Traufanschluss wie folgt herstellen:
		
		1) Traufblech mit Reiniger vorbehandeln.
		2) NovoProof® Abdichtung ca. 5 cm über
		   Traufblechvorderkante herabführen und
		   vollflächig mit NovoProof® System-
		   kleber aufkleben, 
		3) Flachprofil mit geeigneten Befesti-
		   gungselementen vor Kopf montieren.



4270	m	Dehnungsfuge Typ II NovoProof® DA-P
		
		Dehnungsfuge Typ II wie folgt ausbilden:
		
		1) Streifen aus komprimierbarer Wärme-
		   dämmung einlegen.
		2) Auflegen einer Rundschnur, d = 50 mm,
		   aus Schaumstoff.
		3) NovoProof® DA-P Abdichtung schlaufen-
		   förmig über die Rundschnur auslegen.



4271	m	Dehnungsfuge Typ I NovoProof® DA-P
		
		Dehnungsfuge Typ I wie folgt ausbilden:
		
		1) Schlepp- bzw. Stützstreifen, Breite
		   200 mm, mittig im Bereich der Deh-
		   nungsfuge auflegen und fixieren.
		2) NovoProof® Dachabdichtung über die
		   Dehnungsfuge hinwegführen.



4275	m	Abschluss NovoProof® DA-P - Erdreich
		
		Abschluss an Decken-/Gebäudekante wie
		folgt herstellen:
		
		1) Bitumen-Schweißbahn über die Decken-
		   kante, ca. 50 cm, herabführen und
		   vollflächig aufschweißen.
		2) NovoProof® Abdichtung, ca. 50 cm,
		   herabführen und mit NovoProof® Kleber
		   FA+, ca. 8 cm breit, ankleben.
		3) Klemmschiene gemäß DIN 18533-1, A.4,
		   ca. 45 x 5 mm, aus korrosionsbestän-
		   digem Material, mit geeigneten Befes-
		   tigungselementen montieren.
		   Profilkanten und Schraubenlöcher mit
		   NovoProof® Kleber FA+ versiegeln.



4280	m	Dachrandabschluss Klemmprofil mehrteilig
		
		Dachrandabschluss wie folgt herstellen:
		
		1) NovoProof® Dachabdichtung bis Außen-
		   kante Dach führen und luft- und wind-
		   dicht anschließen.
		2) Mehrteiliges, stranggepresstes Flach-
		   dachabschlussprofil aus Aluminium,
		   einschließlich Halterungen, Verbin-
		   dungsstücke und Folienträger unter
		   Beachtung DIN EN 1991-1-4 montieren.
		
		   Fabrikat:       ...
		   Blendenhöhe:    ... mm
		   Materialfarbe:  alu-natur
		   Befestigung in: ...
		
		3) NovoProof® DA Anschlussstreifen,
		   Breite 43 cm, in das Dachrandklemm-
		   profil einklemmen und nach Herstel-
		   lervorschrift in der ThermoFast®
		   Fügetechnik an die NovoProof® Dach-
		   abdichtung anschließen.



4281	m	Dachrandabschluss einteilig Klemmprofil
		
		Dachrandabschluss wie folgt herstellen:
		
		1) Mehrteiliges, stranggepresstes Flach-
		   dachabschlussprofil aus Aluminium,
		   einschließlich Halterungen, Verbin-
		   dungsstücke und Folienträger unter
		   Beachtung DIN EN 1991-1-4 montieren.
		
		   Fabrikat:       ...
		   Blendenhöhe:    ... mm
		   Materialfarbe:  alu-natur
		   Befestigung in: ...
		
		2) NovoProof® Dachabdichtung hochführen,
		   vollflächig mit NovoProof® Systemkle-
		   ber aufkleben und in das Flachdachab-
		   schlussprofil einklemmen.



4290	m	Dachrandabschluss Klemmprofil zweiteilig
		
		Dachrandabschluss wie folgt herstellen:
		
		1) NovoProof® Abdichtung bis Außenkante
		   Dach führen und luft- und winddicht
		   anschließen.
		2) Flachdachabschlussprofil, zweiteilig,
		   stranggepresst aus Aluminium, ein-
		   schließlich erforderlicher Zubehör-
		   teile unter Beachtung DIN EN 1991-1-4
		   montieren.
		
		   Fabrikat:       ...
		   Blendenhöhe:    ... mm
		   Materialfarbe:  alu-natur
		   Befestigung in: ...
		
		3) NovoProof® DA Anschlussstreifen, un-
		   kaschiert, Breite 43 cm, vollflächig
		   mit NovoProof® Systemkleber aufkle-
		   ben, in das Flachdachabschlussprofil
		   einklemmen und nach Herstellervor-
		   schrift in der ThermoFast® Fügetech-
		   nik an die NovoProof® Dachabdichtung
		   anschließen.



4295	Stk	Dachrandklemmprofil Eckzulage
		
		Eckzulage passend zum Dachrandklemm-
		profil und der NovoProof® Abdichtung der
		Vorposition herstellen.



4500	m²	NovoProof® DA-F NovoWeld-Feldbefestigung
		
		NovoProof® DA-F Abdichtungsbahn, flamm-
		hemmend, CE-zertifiziert nach EN 13956,
		werkseitig zu großflächigen, maßgenauen,
		elastischen Planen vorkonfektioniert, 
		aus hochwertigem, vollvernetztem EPDM-
		Kautschuk, mit ThermoFast® Fügerand lose
		verlegen.
		Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Bahnen
		halten hohen thermischen und mecha-
		nischen Beanspruchungen stand, sie sind
		geeignet zur Abdichtung von nicht ge-
		nutzten und genutzten Dächern, von ge-
		fällelosen und Retensionsdächern nach
		DIN 18531.
		Bezeichnung nach DIN/TS 20000-201:
		DE EPDM-BV-1,3 (1,5)
		
		Produkteigenschaften:
		- flexibel von -40 °C bis +120 °C,
		- bitumenverträglich,
		- ozon- und UV-beständig,
		- wurzelfest und rhizomfest nach
		  FLL-Verfahren und EN 13948,
		- EPD nach ISO 14025 und EN 15804,
		- halogen- und schwermetallfrei,
		- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1,
		- widerstandsfähig gegen Flugfeuer und
		  strahlende Wärme (harte Bedachung)
		  nach DIN CEN/TS 1187,
		  Broof(t1) für geprüfte Bauarten,
		- dampfdiffusionsfähig,
		- dämmstoffneutral,
		- langzeitbeständig,
		- gebrauchstauglich mehr als 50 Jahre.
		
		NovoProof® DA-PF Abdichtungsplane lose
		auf dem vorbereiteten Untergrund ver-
		legen, mit isoweld® Feldbefestigungs-
		system und NovoWeld Lastverteiltellern
		perforationsfrei befestigen und mittels
		Induktionsschweißverfahren thermisch
		verschweißen.
		Anzahl der Befestiger entsprechend
		Berechnung nach DIN EN 1991-1-4/NA.
		Befestigung in:         ...
		Befestiger Fabrikat:    SFS intec
		Befestiger Typ:         NovoWeld
		
		Überlappungen mittels ThermoFast®
		Fügetechnik homogen verschweißen.
		Grundlage der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien der Hersteller.
		
		Produkt:
		NovoProof® DA-PF
		Nenndicke: 1,3 mm / 1,5 mm



4502	m²	NovoWeld-Feldbefestigung mit isoweld®
		
		Befestigung des gesamten Dachaufbaus mit
		dem durchdringungs- und perforations-
		freien isoweld® Feldbefestigungssystem
		und beschichteten NovoWeld Lastverteil-
		tellern in der Unterkonstruktion.
		NovoWeld Lastverteilteller gleichmäßig
		verteilt in der Fläche anordnen.
		Anzahl der Befestiger entsprechend
		Berechnung nach DIN EN 1991-1-4/NA.
		Befestigung in:      ...
		Befestiger Fabrikat: SFS intec
		Befestiger Typ:      ...      
		Lastverteilteller:   NovoWeld FI-P-...
		Kunststofftülle:     FI-R-20 x ...
		FI-Pad bei EPS:      ...
		
		Verschweißen der NovoProof® Abdichtung
		und der NovoWeld Lastverteilteller mit
		dem selbstkalibrierenden isoweld® 3000
		im Induktionsschweißverfahren unmittel-
		bar nach dem Verlegen der NovoProof®
		Abdichtung. Magnete bis zum Erkalten der
		Verschweißpunkte aufsetzen.
		
		Grundlage der Verarbeitung sind die Ver-
		legerichtlinien der Hersteller.



4506	m	Lineare Befestigung NovoProof® Dachplane
		
		Lineare Befestigung der NovoProof® Dach-
		plane entlang Dachrändern, Kehlen, auf-
		gehenden Bauteilen und Dachdurchdrin-
		gungen mit dem perforationsfreien Novo-
		Weld System und geeigneten und geprüften
		Befestigungselementen im Abstand von ca.
		25 cm ausführen.
		NovoProof® Abdichtungsplane und NovoWeld
		Lastverteilteller mit dem selbstkali-
		brierenden Induktionsschweißgerät
		isoweld® 3000 nach Herstellervorschrift
		verschweißen.
		
		Oberkante Attika:       bis 10,00 m
		Befestigung in:         ...
		Befestigeranzahl:         4 Stück/m
		Befestiger Fabrikat:    SFS intec
		Befestiger Typ:         ...
		NovoWeld Lastverteiler: FI-P-...
		Kunststofftülle FI-R:   ...
		PAD für EPS-Dämmung:    ... 



4507	m	Linienbefestigung NovoProof® Dachplane
		
		Linienbefestigung der NovoProof® Dach-
		plane entlang Dachrändern, Kehlen, auf-
		gehenden Bauteilen und Dachdurchdrin-
		gungen mit Profil aus Metall und geeig-
		neten Befestigungselementen ausführen.
		
		Befestigung in:    ...
		Befestigeranzahl:    4 Stück/m
		Befestigerabstand:  25 cm
		L-Profil:          ca. 40 x 40 mm



4510	m	Anschluss luft- und winddicht abkleben
		           
		Anschluss an Dachrand oder Attika mit
		NovoProof® FA Dichtungsstreifen aus
		EPDM-Kautschuk luft- und winddicht ab-
		kleben. Die Verklebung erfolgt nach Her-
		stellervorschrift mit NovoProof® 
		Kleber FA+.
		
		Zuschnitt:      ... mm
		Nenndicke:      1,0 mm
		Verklebung auf: ...
		
		Produkt:
		NovoProof® FA Streifen



4511	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-F kleben
		
		Attikaanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:  ... cm (h =< 50 cm)
		Kronenbreite:   ... cm
		Abwicklung:     ... cm
		Verklebung auf: ...
		
		NovoProof® Abdichtungsplane über Attika-
		krone hinwegführen und vollflächig mit
		NovoProof® Systemkleber aufkleben.



4512	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-F 2teilig
		
		Attikaanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:      ... cm
		Kronenbreite:       ... cm
		Verklebung auf:     ...
		Anschlussstreifen:  NovoProof® DA-K
		                    Dicke:   ... mm
		                    Breite:  ... cm
		
		1) NovoProof® Überhangstreifen über die
		   Attikakrone hinwegführen und voll-
		   flächig mit NovoProof® Systemkleber
		   aufkleben.
		2) NovoProof® Abdichtung nach Herstel-
		   lervorschrift in der ThermoFast®
		   Fügetechnik anschließen.



4520	m	Wandanschluss NovoProof® DA-F kleben
		
		Wandanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:  ... cm
		Verklebung auf: ...
		
		1) NovoProof® Abdichtungsplane am aufge-
		   henden Bauteil hochführen und voll-
		   flächig mit NovoProof® Systemkleber
		   aufkleben.
		2) Montieren eines Wandanschlussprofiles
		   mit geeigneten Befestigungselementen.
		3) Versiegelung der Profiloberkante.



4522	m	Wandanschluss NovoProof® DA-F zweiteilig
		
		Wandanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:      ... cm
		Verklebung auf:     ...
		Anschlussstreifen:  NovoProof® DA-K
		                    Dicke:   ... mm
		                    Breite:  ... cm
		             
		1) NovoProof® Überhangstreifen am aufge-
		   henden Bauteil hochführen und voll-
		   flächig mit NovoProof® Systemkleber
		   aufkleben.
		2) NovoProof® Abdichtung nach Herstel-
		   lervorschrift in der ThermoFast®
		   Fügetechnik anschließen.
		3) Montieren eines Wandanschlussprofiles
		   mit geeigneten Befestigungselementen.
		4) Versiegelung der Profiloberkante.



4530	m	Lichtbandanschluss NovoProof® DA-F
		
		Lichtbandanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:  ... cm
		Zargenbreite:   ... cm
		Abwicklung:     ... cm
		Verklebung auf: ...
		
		1) NovoProof® Abdichtungsplane am aufge-
		   henden Bauteil hochführen und voll-
		   flächig mit NovoProof® Systemkleber
		   an der Lichtbandzarge aufkleben.
		2) Die Befestigung der Abdichtung er-
		   folgt mit der Montage des Lichtband-
		   Basisprofiles.



4532	m	Lichtbandanschluss NovoProof® DA-F 2tlg
		
		Lichtbandanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:  ... cm
		Zargenbreite:   ... cm
		Abwicklung:     ... cm
		Verklebung auf: ...
		Anschlussstreifen:  NovoProof® DA-K
		                    Dicke:   ... mm
		                    Breite:  ... cm
		
		1) NovoProof® Überhangstreifen am aufge-
		   henden Bauteil hochführen und voll-
		   flächig mit NovoProof® Systemkleber
		   an der Lichtbandzarge aufkleben.
		2) NovoProof® Abdichtung nach Herstel-
		   lervorschrift in der ThermoFast®
		   Fügetechnik anschließen.
		3) Die Befestigung der Abdichtung er-
		   folgt mit der Montage des Lichtband-
		   Basisprofiles.



4540	m	Wandanschluss Terrasse NovoProof® DA-F
		
		Wandanschluss wie folgt herstellen:
		
		Anschlusshöhe:  ... cm
		Verklebung auf: ...
		
		1) NovoProof® Abdichtungsplane am aufge-
		   henden Bauteil hochführen und voll-
		   flächig mit NovoProof® Systemkleber
		   aufkleben.
		2) Montieren eines Terrassenprofiles mit
		   geeigneten Befestigungselementen.
		   Fabrikat:              ...
		   Oberflächenbehandlung: ...
		   Profilhöhe:            ... mm
		3) Versiegelung der Profiloberkante.



4542	m	Anschluss Terrassentür NovoProof® DA-F
		
		Anschluss an Terrassentür herstellen:
		
		Anschlusshöhe:   ... cm (h >= 5 cm
		                        über OK Belag)
		Verklebung auf:  ...
		Öffnungsbreite:  ... cm
		Klemmprofil aus: ...
		Materialstärke:  ... mm
		Zuschnitt:       ... mm
		Kantungen:       ... Stück
		
		1) NovoProof® Abdichtung am aufgehenden
		   Bauteil hochführen und mit NovoProof®
		   Kleber FA+ am Rahmenprofil von Tür/
		   Fenster aufkleben.
		2) Montieren eines biegesteifen Klemm-
		   profils mit geeigneten Befestigungs-
		   elementen.
		3) Anschluss seitlich am Rahmenprofil
		   min. 15 cm hochführen.
		4) Versiegelung der Profiloberkanten.



4544	m	Anschluss barrierefrei NovoProof® DA-F
		
		Anschluss barrierefrei herstellen:
		
		Anschlusshöhe:   ... cm (h =< 2 cm
		                        über OK Belag)
		Verklebung auf:  ...
		Öffnungsbreite:  ... cm
		Klemmprofil aus: ...
		Materialstärke:  ... mm
		Zuschnitt:       ... mm
		Kantungen:       ... Stück
		
		1) NovoProof® Abdichtung am aufgehenden
		   Bauteil hochführen und mit NovoProof®
		   Kleber FA+ am Rahmenprofil aufkleben.
		2) Montieren eines biegesteifen Klemm-
		   profils mit geeigneten Befestigungs-
		   elementen.
		3) Anschluss seitlich am Rahmenprofil
		   min. 15 cm hochführen.
		4) Versiegelung der Profiloberkanten.



4545	Stk	Anschluss Terrasse Eckzulage
		
		Ecke, als Zulage zur Vorposition, unter
		Verwendung von NovoProof® Formteilen und
		vorgefertigten Profilecken gemäß Her-
		stellervorschriften herstellen.
		Überlappungen homogen in der ThermoFast®
		Fügetechnik schweißen.
		
		Außenecken:               ... Stück
		Innenecken:               ... Stück
		Fabrikat Terrassenprofil: ...
		Oberflächenbehandlung:    ...
		Profilhöhe:               ... mm



4550	m	Rinneneinhang NovoProof® Verbundblech
		
		Rinneneinhang aus verzinktem, kunst-
		stoffbeschichtetem NovoProof® Verbund-
		blech und geeigneten, geprüften Befesti-
		gungselementen montieren. Blechstöße mit
		NovoProof® Abdeckband überschweißen.
		
		NovoProof® Verbundblech
		Farbe:          schwarz
		Blechdicke:     1,4 mm
		Kantungen:        2 Stück
		Einzellängen:   2,00 m
		Zuschnitt:      ... mm
		Befestigung in: ...
		
		NovoProof® Abdeckband schwarz, Breite
		20 cm, über Rinneneinhang und NovoProof®
		Abdichtung auslegen und beiderseits nach
		Herstellervorschrift in der ThermoFast®
		Fügetechnik anschließen.



4560	m	Traufanschluss NovoProof® DA-F kleben
		
		Traufanschluss wie folgt herstellen:
		
		1) Traufblech mit Reiniger vorbehandeln.
		2) NovoProof® Abdichtung ca. 5 cm über
		   Traufblechvorderkante herabführen und
		   vollflächig mit NovoProof® System-
		   kleber aufkleben, 
		3) Flachprofil mit geeigneten Befesti-
		   gungselementen vor Kopf montieren.



4570	m	Dehnungsfuge Typ II NovoProof® DA-F
		
		Dehnungsfuge Typ II wie folgt ausbilden:
		
		1) Streifen aus komprimierbarer Wärme-
		   dämmung einlegen.
		2) Auflegen einer Rundschnur, d = 50 mm,
		   aus Schaumstoff.
		3) NovoProof® DA-F Abdichtung schlaufen-
		   förmig über die Rundschnur auslegen.



4571	m	Dehnungsfuge Typ I NovoProof® DA-F
		
		Dehnungsfuge Typ I wie folgt ausbilden:
		
		1) Schlepp- bzw. Stützstreifen, Breite
		   200 mm, mittig im Bereich der Deh-
		   nungsfuge auflegen und fixieren.
		2) NovoProof® Dachabdichtung über die
		   Dehnungsfuge hinwegführen.



4575	m	Abschluss NovoProof® DA-F - Erdreich
		
		Abschluss an Decken-/Gebäudekante wie
		folgt herstellen:
		
		1) Bitumen-Schweißbahn über die Decken-
		   kante, ca. 50 cm, herabführen und
		   vollflächig aufschweißen.
		2) NovoProof® Abdichtung, ca. 50 cm,
		   herabführen und mit NovoProof® Kleber
		   FA+, ca. 8 cm breit, ankleben.
		3) Klemmschiene gemäß DIN 18533-1, A.4,
		   ca. 45 x 5 mm, aus korrosionsbestän-
		   digem Material, mit geeigneten Befes-
		   tigungselementen montieren.
		   Profilkanten und Schraubenlöcher mit
		   NovoProof® Kleber FA+ versiegeln.



4580	m	Dachrandabschluss Klemmprofil mehrteilig
		
		Dachrandabschluss wie folgt herstellen:
		
		1) NovoProof® Dachabdichtung bis Außen-
		   kante Dach führen und luft- und wind-
		   dicht anschließen.
		2) Mehrteiliges, stranggepresstes Flach-
		   dachabschlussprofil aus Aluminium,
		   einschließlich Halterungen, Verbin-
		   dungsstücke und Folienträger unter
		   Beachtung DIN EN 1991-1-4 montieren.
		
		   Fabrikat:       ...
		   Blendenhöhe:    ... mm
		   Materialfarbe:  alu-natur
		   Befestigung in: ...
		
		3) NovoProof® DA Anschlussstreifen,
		   Breite 43 cm, in das Dachrandklemm-
		   profil einklemmen und nach Herstel-
		   lervorschrift in der ThermoFast®
		   Fügetechnik an die NovoProof® Dach-
		   abdichtung anschließen.



4581	m	Dachrandabschluss einteilig Klemmprofil
		
		Dachrandabschluss wie folgt herstellen:
		
		1) Mehrteiliges, stranggepresstes Flach-
		   dachabschlussprofil aus Aluminium,
		   einschließlich Halterungen, Verbin-
		   dungsstücke und Folienträger unter
		   Beachtung DIN EN 1991-1-4 montieren.
		
		   Fabrikat:       ...
		   Blendenhöhe:    ... mm
		   Materialfarbe:  alu-natur
		   Befestigung in: ...
		
		2) NovoProof® Dachabdichtung hochführen,
		   vollflächig mit NovoProof® Systemkle-
		   ber aufkleben und in das Flachdachab-
		   schlussprofil einklemmen.



4590	m	Dachrandabschluss Klemmprofil zweiteilig
		
		Dachrandabschluss wie folgt herstellen:
		
		1) NovoProof® Abdichtung bis Außenkante
		   Dach führen und luft- und winddicht
		   anschließen.
		2) Flachdachabschlussprofil, zweiteilig,
		   stranggepresst aus Aluminium, ein-
		   schließlich erforderlicher Zubehör-
		   teile unter Beachtung DIN EN 1991-1-4
		   montieren.
		
		   Fabrikat:       ...
		   Blendenhöhe:    ... mm
		   Materialfarbe:  alu-natur
		   Befestigung in: ...
		
		3) NovoProof® DA Anschlussstreifen, un-
		   kaschiert, Breite 43 cm, vollflächig
		   mit NovoProof® Systemkleber aufkle-
		   ben, in das Flachdachabschlussprofil
		   einklemmen und nach Herstellervor-
		   schrift in der ThermoFast® Fügetech-
		   nik an die NovoProof® Dachabdichtung
		   anschließen.



4595	Stk	Dachrandklemmprofil Eckzulage
		
		Eckzulage passend zum Dachrandklemm-
		profil und der NovoProof® Abdichtung der
		Vorposition herstellen.



4800	m²	NovoProof® TE Abdichtung lose verlegen
		
		NovoProof® TE, homogene Elastomerbahn,
		für Teich- und Biotopabdichtung, mit
		neutralem Verhalten gegenüber Fischen,
		werkseitig zu großflächigen, maßgenauen
		Abdichtungsplanen vorkonfektioniert, aus
		hochwertigem, vollvernetztem EPDM-Kaut-
		schuk, mit ThermoFast® Fügerand lose
		verlegen.
		Geosynthetische Dichtungsbahn aus
		Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer, CE-
		zertifiziert nach EN 13361, für die Ab-
		dichtung von Regenrückhaltebecken und
		Staudämmen, für lose Verlegung, für
		überdeckte und freiliegende Anwendung.
		
		Produkteigenschaften:
		- extrem elastisch,
		- flexibel von -40 °C bis +120 °C,
		- resistent gegen Eisdruck,
		- schmiegsam sich dem Untergrund
		  anpassend,
		- ozon- und UV-beständig,
		- wurzelfest,
		- frei von Herbiziden, Fungiziden, 
		- beständig gegen Pilze und Algen,
		  Mikroorganismen und Humussäure,
		- umwelt- und pflanzenverträglich,
		- halogen- und schwermetallfrei,
		- EPD nach ISO 14025 und EN 15804,
		- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1
		- langzeitbeständig,
		- gebrauchstauglich mehr als 50 Jahre.
		
		NovoProof® TE Abdichtungsplane lose auf
		dem vorbereiteten, glatten, ebenen und
		steinfreien Erdplanum verlegen. Plane
		über die Böschungskrone hinaus in den 
		Teichgraben führen, in Rundungen ein-
		schlagen oder einfalten.
		Überlappungen mittels ThermoFast®
		Fügetechnik homogen verschweißen. 
		Grundlage der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien des Herstellers.
		
		Produkt:
		NovoProof® TE
		Nenndicke: 1,0 mm / 1,15 mm / 1,3 mm /
		           1,5 mm / 2,0 mm



4810	m	NovoProof® TE am Teichrand eingraben
		
		NovoProof® TE Abdichtung über Ufer-
		böschung hinaus in ausgehobenen Graben
		durchlegen. Graben mit Magerbeton oder
		ähnlichem verfüllen.
		
		Grabentiefe x Breite: ... x ... cm
		Zulage NovoProof® TE:  ... cm



4820	m	Anschluss NovoProof® TE an Bauteil
		
		Anschluss an Bauteil herstellen:
		
		Anschlusshöhe:  ... cm
		Verklebung auf: ...
		
		1) NovoProof® TE aus Abdichtungsebene
		   hochführen und mit NovoProof® System-
		   kleber als Montagehilfe ankleben.
		2) Montieren einer Klemmschiene, aus
		   nichtrostendem Material, mit geeig-
		   neten Befestigungselementen.
		3) Versiegelung der Profiloberkante.



4830	Stk	Anschluss Fest-/Losflansch herstellen
		
		Anschluss der NovoProof® TE Abdichtung
		an bauseits vorhandene Einbauteile und
		Durchdringungen mit Fest-/Losflanschkon-
		struktion, gemäß DIN 18533-1, Tab. A.1,
		herstellen. 
		
		Durchmesser: NW ... mm
		
		Grundlagen der Ausführung sind die Ein-
		bauvorschriften der Hersteller.



4840	Stk	Rohrdurchführung NovoProof® TE einfassen
		
		Rohrdurchführung mit werkseitig vorkon-
		fektionierter NovoProof® Manschette ein-
		fassen. Gegen Abrutschen mit Edelstahl-
		schelle sichern und mit NovoProof® An-
		schlusspaste versiegeln.
		Überlappungen homogen in der ThermoFast®
		Fügetechnik verschweißen.
		
		Durchmesser:  NW ... mm, Höhe: ... cm
		Ausführung:   o geschlossen
		              o einseitig offen
		              o senkrecht
		              o konisch
		
		Grundlagen der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien der Hersteller.
		
		Produkt: NovoProof® Manschette




5010	Stk	Eckausbildung mit NovoProof® Formteil
		
		Ecke, als Zulage zur Vorposition, unter
		Verwendung von NovoProof® Formteilen
		herstellen. Überlappungen homogen in der
		ThermoFast® Fügetechnik schweißen.
		
		Außenecken: ... Stück
		Innenecken: ... Stück
		
		Grundlagen der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien der Hersteller.
		
		Produkt: NovoProof® Formteil



5020	Stk	Eckausbildung NovoProof® einfalten
		
		Innenecke, als Zulage zur Vorposition,
		durch Einfalten der NovoProof® Abdich-
		tung herstellen.



5030	Stk	Laibungsanschluss NovoProof® Eckformteil
		
		Laibung, als Zulage zur Vorposition,
		unter Verwendung von NovoProof® Eck-
		formteilen (Kombination aus Außen-/In-
		neneck) herstellen. Überlappungen homo-
		gen in der ThermoFast® Fügetechnik
		schweißen.
		
		Laibungstiefe:      ... cm
		Anschlusshöhe       ... cm
		
		Eckformteil links:  ... Stück
		Eckformteil rechts: ... Stück
		
		Grundlagen der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien der Hersteller.
		
		Produkt: NovoProof® Eckformteil



6010	Stk	Lichtkuppelaufsatzkranz einfassen
		
		Anschluss an Lichtkuppelaufsatzkranz mit
		werkseitig vorkonfektionierter Novo-
		Proof® Manschette herstellen. Mit Wand-
		anschlussprofil gegen Abrutschen sichern
		und mit NovoProof® Anschlusspaste ver-
		siegeln. Überlappungen homogen in der
		ThermoFast® Fügetechnik schweißen.
		
		Fabrikat Lichtkuppel:   ...
		Nenngröße:              ... x ... cm
		Aufsatzkranz - Höhe:    ... cm
		               Neigung: ... Grad
		               Typ:     ...
		
		Grundlagen der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien der Hersteller.
		
		Produkt: NovoProof® Manschette



6020	Stk	Dachdurchdringung einfassen, viereckig
		
		Anschluss an Dachdurchdringung mit werk-
		seitig vorkonfektionierter NovoProof®
		Manschette herstellen. Mit Wandansch-
		lussprofil gegen Abrutschen sichern und
		mit NovoProof® Anschlusspaste ver-
		siegeln. Überlappungen homogen in der
		ThermoFast® Fügetechnik schweißen.
		
		Durchdringung: ...
		Abmessungen:   ... x ... cm
		Anschlusshöhe: ... cm
		Ausführung:    o geschlossen
		               o einseitig offen
		               o senkrecht
		               o konisch
		
		Grundlagen der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien der Hersteller.
		
		Produkt: NovoProof® Manschette



6025	Stk	Dachdurchdringung einfassen Dreikantkeil
		
		Anschluss an Dachdurchdringung mit werk-
		seitig vorkonfektionierter NovoProof®
		Manschette herstellen. Mit Wandansch-
		lussprofil gegen Abrutschen sichern und
		mit NovoProof® Anschlusspaste ver-
		siegeln. Überlappungen homogen in der
		ThermoFast® Fügetechnik schweißen.
		
		Durchdringung: ...
		Abmessungen:   ... x ... cm
		Anschlusshöhe: ... cm
		Dreikantkeil:  ... x ... cm
		Ausführung:    o geschlossen
		               o einseitig offen
		               o senkrecht
		               o konisch
		
		Grundlagen der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien der Hersteller.
		
		Produkt: NovoProof® Manschette



6030	Stk	Dachdurchdringung einfassen, rund
		
		Anschluss an Dachdurchdringung mit werk-
		seitig vorkonfektionierter NovoProof®
		Manschette herstellen. Gegen Abrutschen
		mit Edelstahlschelle sichern und mit
		NovoProof® Anschlusspaste versiegeln.
		Überlappungen homogen in der ThermoFast®
		Fügetechnik schweißen.
		
		Durchdringung: ...
		Durchmesser:   NW ... mm
		Anschlusshöhe: ... cm
		Ausführung:    o geschlossen
		               o einseitig offen
		               o senkrecht
		               o konisch
		
		Grundlagen der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien der Hersteller.
		
		Produkt: NovoProof® Manschette



6035	Stk	Dachdurchdringung Vierkantrohr einfassen
		
		Anschluss an Dachdurchdringung mit werk-
		seitig vorkonfektionierter NovoProof®
		Manschette herstellen. Gegen Abrutschen
		mit Edelstahlschelle sichern und mit
		NovoProof® Anschlusspaste versiegeln.
		Überlappungen homogen in der ThermoFast®
		Fügetechnik schweißen.
		
		Durchdringung: ...
		Abmessungen:   ... x ... mm
		Anschlusshöhe: ... cm
		Ausführung:    o geschlossen
		               o einseitig offen
		
		Grundlagen der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien der Hersteller.
		
		Produkt: NovoProof® Vierkantmanschette



6040	Stk	Sanitärentlüftung einfassen
		
		Anschluss an Sanitärentlüftung mit werk-
		seitig vorkonfektionierter NovoProof®
		Manschette herstellen. Gegen Abrutschen
		mit Edelstahlschelle sichern und mit
		NovoProof® Anschlusspaste versiegeln.
		Überlappungen homogen in der ThermoFast®
		Fügetechnik schweißen.
		
		Durchmesser:  NW ... mm, Höhe: ... cm 
		Ausführung:   o geschlossen
		              o einseitig offen
		              o senkrecht
		              o konisch
		
		Grundlagen der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien der Hersteller.
		
		Produkt: NovoProof® Rohrmanschette



6050	Stk	Antennendurchführung einfassen
		
		Anschluss an Antennendurchführung mit
		werkseitig vorkonfektionierter Novo-
		Proof® Manschette herstellen. Gegen Ab-
		rutschen mit Edelstahlschelle sichern
		und mit NovoProof® Anschlusspaste ver-
		siegeln. Überlappungen homogen in der
		ThermoFast® Fügetechnik schweißen.
		
		Durchmesser:  NW ... mm, Höhe: ... cm
		Ausführung:   o geschlossen
		              o einseitig offen
		              o senkrecht
		              o konisch
		
		Grundlagen der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien der Hersteller.
		
		Produkt: NovoProof® Rohrmanschette



6055	Stk	Blitzschutzdurchführung einfassen
		
		Anschluss an Blitzschutzdurchführung mit
		werkseitig vorkonfektionierter Novo-
		Proof® Manschette herstellen. Gegen Ab-
		rutschen mit Edelstahlschelle sichern
		und mit NovoProof® Anschlusspaste ver-
		siegeln. Überlappungen homogen in der
		ThermoFast® Fügetechnik schweißen.
		
		Grundlagen der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien der Hersteller.
		
		Produkt: NovoProof® Manschette



6060	Stk	Durchführung Absturzsicherung einfassen
		
		Anschluss an Absturzsicherung mit werk-
		seitig vorkonfektionierter NovoProof®
		Manschette herstellen. Gegen Abrutschen
		mit Edelstahlschelle sichern und mit
		NovoProof® Anschlusspaste versiegeln.
		Überlappungen homogen in der ThermoFast®
		Fügetechnik schweißen.
		
		Durchmesser:  NW ... mm, Höhe: ... cm
		Ausführung:   o geschlossen
		              o einseitig offen
		              o senkrecht
		              o konisch
		
		Grundlagen der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien der Hersteller.
		
		Produkt: NovoProof® Manschette



6065	Stk	Durchführung Anschlagpunkt einfassen
		
		Anschluss an Durchführung Anschlagpunkt
		mit werkseitig vorkonfektionierter Novo-
		Proof® SKM-Manschette herstellen. Gegen
		Abrutschen mit Edelstahlschelle sichern
		und mit NovoProof® Anschlusspaste ver-
		siegeln. Überlappungen homogen in der
		ThermoFast® Fügetechnik schweißen.
		
		Durchmesser: NW 15 - 35 mm
		Höhe:               400 mm
		Ausführung:  geschlossen, konisch
		
		Grundlagen der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien der Hersteller.
		
		Produkt: NovoProof® SKM-Manschette



6070	Stk	Pfeiler einseitig angebaut eindichten
		
		Anschluss an Pfeiler, einseitig ange-
		baut, mit werkseitig vorkonfektionierter
		NovoProof® Pfeilermanschette herstellen.
		Mit Wandanschlussprofil gegen Abrutschen
		sichern und mit NovoProof® Anschlusspas-
		te versiegeln. Überlappungen homogen in
		der ThermoFast® Fügetechnik schweißen.
		
		Abmessungen:  Breite ... cm
		              Tiefe  ... cm
		              Höhe   ... cm
		
		Grundlagen der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien der Hersteller.
		
		Produkt: NovoProof® Pfeilermanschette



6075	Stk	Pfeiler mit Dreikantkeil eindichten
		
		Anschluss an Pfeiler, einseitig ange-
		baut, mit werkseitig vorkonfektionierter
		NovoProof® Pfeilermanschette herstellen.
		Mit Wandanschlussprofil gegen Abrutschen
		sichern und mit NovoProof® Anschlusspas-
		te versiegeln. Überlappungen homogen in
		der ThermoFast® Fügetechnik schweißen.
		
		Abmessungen:  Breite ... cm
		              Tiefe  ... cm
		              Höhe   ... cm
		Dreikantkeil: ... x ... cm
		
		Grundlagen der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien der Hersteller.
		
		Produkt: NovoProof® Pfeilermanschette



6105	Stk	Anschluss an Bauteilecken
		
		Anschluss, als Zulage zur Vorposition,
		an Bauteilecken herstellen.
		Formteile werkseitig in die NovoProof®
		Abdichtungsplane eingearbeitet.
		
		Höhe Ecke: ... cm
		
		Grundlagen der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien der Hersteller.



6110	Stk	Anschluss an Lichtkuppelaufsatzkranz
		
		NovoProof® Abdichtung am Lichtkuppelauf-
		satzkranz mit NovoProof® Systemkleber
		ankleben. Anschluss mit Wandanschluss-
		profil gegen Abrutschen sichern und mit
		NovoProof® Anschlusspaste versiegeln.
		Durchdringungen werkseitig in die Novo-
		Proof® Abdichtungsplane eingearbeitet.
		
		Fabrikat Lichtkuppel:   ...
		Nenngröße:              ... x ... cm
		Aufsatzkranz - Höhe:    ... cm
		               Neigung: ... Grad
		               Typ:     ...
		
		Grundlagen der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien der Hersteller.


6120	Stk	Anschluss an Dachdurchdringung viereckig
		
		NovoProof® Abdichtung an der Dachdurch-
		dringung mit NovoProof® Systemkleber
		ankleben. Anschluss mit Wandanschluss-
		profil gegen Abrutschen sichern und mit
		NovoProof® Anschlusspaste versiegeln.
		Durchdringungen werkseitig in die Novo-
		Proof® Abdichtungsplane eingearbeitet.
		
		Durchdringung: ...
		Abmessungen:   ... x ... cm
		Anschlusshöhe: ... cm
		Ausführung:    o geschlossen
		               o einseitig offen
		               o senkrecht
		               o konisch
		
		Grundlagen der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien der Hersteller.



6125	Stk	Anschluss an Dachdurchdringung, Dreikant
		
		NovoProof® Abdichtung an der Dachdurch-
		dringung mit NovoProof® Systemkleber
		ankleben. Anschluss mit Wandanschluss-
		profil gegen Abrutschen sichern und mit
		NovoProof® Anschlusspaste versiegeln.
		Durchdringungen werkseitig in die Novo-
		Proof® Abdichtungsplane eingearbeitet.
		
		Durchdringung: ...
		Abmessungen:   ... x ... cm
		Dreikantkeil:  ... x ... cm
		Anschlusshöhe: ... cm
		Ausführung:    o geschlossen
		               o einseitig offen
		               o senkrecht
		               o konisch
		
		Grundlagen der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien der Hersteller.



6130	Stk	Anschluss an Dachdurchdringung rund
		
		NovoProof® Abdichtung an der Dachdurch-
		dringung mit NovoProof® Systemkleber
		ankleben. Gegen Abrutschen mit Edel-
		stahlschelle sichern und mit NovoProof®
		Anschlusspaste versiegeln.
		Durchdringungen werkseitig in die Novo-
		Proof® Abdichtungsplane eingearbeitet.
		
		Durchdringung: ...
		Durchmesser:   NW ... mm
		Anschlusshöhe: ... cm
		Ausführung:    o geschlossen
		               o einseitig offen
		               o senkrecht
		               o konisch
		
		Grundlagen der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien der Hersteller.



6140	Stk	Anschluss an Sanitärentlüftung
		
		NovoProof® Abdichtung an der Dachdurch-
		dringung mit NovoProof® Systemkleber
		ankleben. Gegen Abrutschen mit Edel-
		stahlschelle sichern und mit NovoProof®
		Anschlusspaste versiegeln.
		Durchdringungen werkseitig in die Novo-
		Proof® Abdichtungsplane eingearbeitet.
		
		Durchmesser:  NW ... mm, Höhe: ... cm
		Ausführung:    o geschlossen
		               o einseitig offen
		               o senkrecht
		               o konisch
		
		Grundlagen der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien der Hersteller.



6150	Stk	Anschuss an Antennendurchführung
		
		NovoProof® Abdichtung an der Dachdurch-
		dringung mit NovoProof® Systemkleber
		ankleben. Gegen Abrutschen mit Edel-
		stahlschelle sichern und mit NovoProof®
		Anschlusspaste versiegeln.
		Durchdringungen werkseitig in die Novo-
		Proof® Abdichtungsplane eingearbeitet.
		
		Durchmesser:  NW ... mm, Höhe: ... cm
		Ausführung:    o geschlossen
		               o einseitig offen
		               o senkrecht
		               o konisch
		
		Grundlagen der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien der Hersteller.



6160	Stk	Anschuss an Absturzsicherung
		
		NovoProof® Abdichtung an der Dachdurch-
		dringung mit NovoProof® Systemkleber
		ankleben. Gegen Abrutschen mit Edel-
		stahlschelle sichern und mit NovoProof®
		Anschlusspaste versiegeln.
		Durchdringungen werkseitig in die Novo-
		Proof® Abdichtungsplane eingearbeitet.
		
		Durchmesser:  NW ... mm, Höhe: ... cm
		Ausführung:    o geschlossen
		               o einseitig offen
		               o senkrecht
		               o konisch
		
		Grundlagen der Verarbeitung sind die
		Verlegerichtlinien der Hersteller.




8000	Stk	Dachablauf mit Grund-/Aufstockelement
		
		Dachablauf bestehend aus Grund-/Aufsto-
		ckelement und Kiesfang, zur Haupt- und/
		oder Notentwässerung nach DIN EN 12056-3
		und DIN 1986-100, einbauen, in der Un-
		terkonstruktion befestigen, an Dampf-
		sperre und NovoProof® Dachabdichtung
		anschließen.
		
		Nennweite:        ... mm
		Material:         ...
		Bauform:          ...
		Ausführung:       ...
		                  wärmegedämmt
		Anschlussart an
		Dampfsperre:      ...
		Dachabdichtung:   ...
		Entwässerungsart: ...
		Fabrikat:         ...
		
		Grundlagen der Ausführung sind die Ver-
		arbeitungsrichtlinien der Hersteller.



8001	Stk	Dachablauf, Grundelement und Kiesfang
		
		Dachablauf bestehend aus Grundelement
		und Kiesfang, zur Haupt- und/oder Not-
		entwässerung nach DIN EN 12056-3 und
		DIN 1986-100, einbauen, in der Unterkon-
		struktion befestigen, an NovoProof®
		Dachabdichtung anschließen.
		
		Nennweite:        ... mm
		Material:         ...
		Bauform:          ...
		Ausführung:       ...
		                  wärmegedämmt
		Anschlussart an
		Dachabdichtung:   ...
		Entwässerungsart: ...
		Fabrikat:         ...
		
		Grundlagen der Ausführung sind die Ver-
		arbeitungsrichtlinien der Hersteller.



8002	Stk	Dachablauf Attikaentwässerung
		
		Dachablauf für Attikaentwässerung mit
		Kiesfang, zur Haupt- und/oder Notentwäs-
		serung nach DIN EN 12056-3 und DIN 1986-
		100, mit Gefälle in die/über der Wärme-
		dämmung einbauen, in der Unterkonstruk-
		tion befestigen, an Dampfsperre und
		NovoProof® Dachabdichtung anschließen.
		
		Nennweite:        ... mm
		Querschnitt:      ... x ... mm
		Material:         ...
		Bauform:          abgewinkelt
		Ausführung:       ...
		                  wärmegedämmt
		Anschlussart an
		Dampfsperre:      ...
		Dachabdichtung:   ...
		Entwässerungsart: ...
		Fabrikat:         ...
		
		Grundlagen der Ausführung sind die Ver-
		arbeitungsrichtlinien der Hersteller.



8003	Stk	Dachablauf Attikanotentwässerung
		
		Dachablauf für Attikanotentwässerung mit
		Anstauring und Kiesfang nach DIN EN
		12056-3 und DIN 1986-100, mit Gefälle in
		die/über der Wärmedämmung einbauen, in
		der Unterkonstruktion befestigen, an
		Dampfsperre und NovoProof® Dachabdich-
		tung anschließen.
		
		Nennweite:        ... mm
		Querschnitt:      ... x ... mm
		Anstauhöhe:       ... mm
		Material:         ...
		Bauform:          abgewinkelt
		Ausführung:       ...
		                  wärmegedämmt
		Anschlussart an
		Dampfsperre:      ...
		Dachabdichtung:   ...
		Entwässerungsart: ...
		Fabrikat:         ...
		
		Grundlagen der Ausführung sind die Ver-
		arbeitungsrichtlinien der Hersteller.



8010	Stk	Dachablauf mit Terrassenbausatz 2tlg
		
		Dachablauf bestehend aus Grund-/Aufsto-
		ckelement, Terrassenbausatz mit Stütz-/
		Höheneinstellring, Siebauflage und Rost,
		zur Haupt- und7oder Notentwässerung nach
		DIN EN 12056-3 und DIN 1986-100, ein-
		bauen, in der Unterkonstruktion befesti-
		gen, an Dampfsperre und NovoProof® Dach-
		abdichtung anschließen.
		
		Nennweite:        ... mm
		Material:         ...
		Bauform:          ...
		Ausführung:       ...
		                  wärmegedämmt
		Anschlussart an
		Dampfsperre:      ...
		Dachabdichtung:   ...
		Entwässerungsart: ...
		Fabrikat:         ...
		
		Grundlagen der Ausführung sind die Ver-
		arbeitungsrichtlinien der Hersteller.



8011	Stk	Dachablauf mit Terrassenbausatz 1tlg
		
		Dachablauf bestehend aus Grundelement,
		Terrassenbausatz mit Stütz-/Höhenein-
		stellring, Siebauflage und Rost, zur
		Haupt- und/oder Notentwässerung nach DIN
		EN 12056-3 und DIN 1986-100, einbauen,
		in der Unterkonstruktion befestigen, an
		NovoProof® Dachabdichtung anschließen.
		
		Nennweite:        ... mm
		Material:         ...
		Bauform:          ...
		Ausführung:       ...
		                  wärmegedämmt
		Anschlussart an
		Dachabdichtung:   ...
		Entwässerungsart: ...
		Fabrikat:         ...
		
		Grundlagen der Ausführung sind die Ver-
		arbeitungsrichtlinien der Hersteller.



8040	Stk	Dachablauf Anschluss Sanierungselement
		
		Sanierungselement mit Kiesfang und pas-
		sendem Dichtring in vorhandenen Dachab-
		lauf einbauen, in der Unterkonstruktion
		befestigen und an die NovoProof® Dachab-
		dichtung anschließen.
		
		Nennweite:        ... mm
		Material:         ...
		Bauform:          senkrecht
		Anschlussart an
		Dachabdichtung:   ...
		Fabrikat:         ...
		
		Grundlagen der Ausführung sind die Ver-
		arbeitungsrichtlinien der Hersteller.



8050	Stk	Dachablauf aus Alu mit Grundplatte 1tlg
		
		Dachablauf aus Aluminium, mit Grund-
		platte, Kiesfang und werkseitig einge-
		klemmter NovoProof® Anschlussmanschette,
		zur Freispiegelentwässerung nach DIN EN
		12056-3 und DIN 1986-100, einbauen, in
		der Unterkonstruktion befestigen und an
		die NovoProof® Dachabdichtung an-
		schließen.
		
		Nennweite:    ... mm
		Rohrlänge:    600 mm
		Ausführung:   senkrecht
		Fabrikat:     COVERiT allround Gully
		
		Grundlagen der Ausführung sind die Ver-
		arbeitungsrichtlinien der Hersteller.



8055	Stk	Attikagully/Wasserspeier aus Aluminium
		
		Attikagully aus Aluminium, mit abge-
		winkelter Grundplatte, mit werkseitig
		eingeklemmter NovoProof® Anschlussman-
		schette, zur Freispiegelentwässerung,
		einbauen, in der Unterkonstruktion be-
		festigen und an die NovoProof® Dachab-
		dichtung anschließen.
		
		Nennweite:    ... mm
		Rohrlänge:    600 mm
		Ausführung:   abgewinkelt
		Fabrikat:     COVERiT Attikagully
		
		Grundlagen der Ausführung sind die Ver-
		arbeitungsrichtlinien der Hersteller.



8060	Stk	Attikanotüberlauf aus Aluminium
		
		Attikanotüberlauf aus Aluminium, mit
		werkseitig eingeklemmter NovoProof® An-
		schlussmanschette, einbauen und an die
		NovoProof® Dachabdichtung anschließen.
		
		Nennweite:    ... mm
		Rohrlänge:    450 mm
		Fabrikat:     COVERiT Notüberlauf
		
		Grundlagen der Ausführung sind die Ver-
		arbeitungsrichtlinien der Hersteller.



8065	Stk	Wasserspeier / Notüberlauf rund
		 
		PE-Speier, rund, mit werkseitig angesch-
		weißter, vollflächig aufschweißbarer
		NovoProof® Anschlussmanschette, einbauen
		und an die NovoProof® Dachabdichtung
		anschließen.
		
		Nennweite:    ... mm
		Rohrlänge:    500 / 800 mm
		Einbauort:    ...
		Fabrikat:     COVERiT PE-Speier rund
		
		Grundlagen der Ausführung sind die Ver-
		arbeitungsrichtlinien der Hersteller.



8070	Stk	Wasserspeier / Notüberlauf eckig
		 
		Wasserspeier/Notüberlauf, eckig, mit
		vollflächig aufschweißbarer NovoProof®
		Anschlussmanschette, einbauen und an die
		NovoProof® Dachabdichtung anschließen.
		
		Querschnitt:  100 x 50 mm / 300 x 100 mm
		Rohrlänge:    500 / 800 mm
		Einbauort:    ...
		Fabrikat:      COVERiT Notüberlauf eckig
		
		Grundlagen der Ausführung sind die Ver-
		arbeitungsrichtlinien der Hersteller.



8300	Stk	Strangentlüfter/Dunstrohr, zweiteilig
		
		Strangentlüfter für zweischaliges Dach,
		mit Unter-, Oberteil und Abdeckhaube,
		einbauen, in der Unterkonstruktion be-
		festigen und an die Dampfsperre an-
		schließen.
		
		Fabrikat Strangentlüfter: ...
		Nennweite:                ... mm
		
		Anschluss an Strangentlüfter mit werk-
		seitig vorkonfektionierter NovoProof®
		Manschette herstellen. Gegen Abrutschen
		mit Edelstahlschelle sichern und mit
		NovoProof® Anschlusspaste versiegeln.
		Überlappungen homogen in der ThermoFast®
		Fügetechnik schweißen.
		
		Durchmesser:   NW ... mm
		Anschlusshöhe: ... cm
		Ausführung:    o geschlossen
		               o einseitig offen
		               o senkrecht
		               o konisch
		
		Grundlagen der Ausführung sind die Ver-
		arbeitungsrichtlinien der Hersteller.
		
		Produkt: NovoProof® Manschette



8305	Stk	Solardurchführung, zweiteilig
		
		Solardurchführung für zweischaliges Dach
		mit Unter-, Oberteil und doppeltem Rohr-
		bogen einbauen, in der Unterkonstruktion
		befestigen und an die Dampfsperre an-
		schließen.
		
		Fabrikat Solardurchführung: ...
		Nennweite:                  ... mm
		
		Anschluss an Solardurchführung mit werk-
		seitig vorkonfektionierter NovoProof®
		Manschette herstellen. Gegen Abrutschen
		mit Edelstahlschelle sichern und mit
		NovoProof® Anschlusspaste versiegeln.
		Überlappungen homogen in der ThermoFast®
		Fügetechnik schweißen.
		
		Durchmesser:   NW ... mm
		Anschlusshöhe: ... cm
		Ausführung:    o geschlossen
		               o einseitig offen
		               o senkrecht
		               o konisch
		
		Grundlagen der Ausführung sind die Ver-
		arbeitungsrichtlinien der Hersteller.
		
		Produkt: NovoProof® Manschette



8306	Stk	Kabeldurchführung, zweiteilig
		
		Kabeldurchführung für zweischaliges
		Dach, mit Unter-, Oberteil und doppeltem
		Rohrbogen, einbauen, in der Unterkon-
		struktion befestigen und an die Dampf-
		sperre anschließen.
		
		Fabrikat Kabeldurchführung: ...
		Nennweite:                  ... mm
		
		Anschluss an Durchführung mit werkseitig
		vorkonfektionierter NovoProof® Man-
		schette herstellen. Gegen Abrutschen mit
		Edelstahlschelle sichern und mit Novo-
		Proof® Anschlusspaste versiegeln.
		Überlappungen homogen in der ThermoFast®
		Fügetechnik schweißen.
		
		Durchmesser:   NW ... mm
		Anschlusshöhe: ... cm
		Ausführung:    o geschlossen
		               o einseitig offen
		               o senkrecht
		               o konisch
		
		Grundlagen der Ausführung sind die Ver-
		arbeitungsrichtlinien der Hersteller.
		
		Produkt: NovoProof® Manschette



8310	Stk	Strangentlüfter/Dunstrohr, einteilig
		
		Strangentlüfter für einschaliges Dach,
		mit Abdeckhaube, einbauen, in der Unter-
		konstruktion befestigen und an die erste
		Abdichtungslage anschließen.
		
		Fabrikat Strangentlüfter: ...
		Nennweite:                ... mm
		
		Anschluss an Strangentlüfter mit werk-
		seitig vorkonfektionierter NovoProof®
		Manschette herstellen. Gegen Abrutschen
		mit Edelstahlschelle sichern und mit
		NovoProof® Anschlusspaste versiegeln.
		Überlappungen homogen in der ThermoFast®
		Fügetechnik schweißen.
		
		Durchmesser:   NW ... mm
		Anschlusshöhe: ... cm
		Ausführung:    o geschlossen
		               o einseitig offen
		               o senkrecht
		               o konisch
		
		Grundlagen der Ausführung sind die Ver-
		arbeitungsrichtlinien der Hersteller.
		
		Produkt: NovoProof® Manschette



8315	Stk	Solardurchführung, einteilig
		
		Solardurchführung für einschaliges Dach,
		mit doppeltem Rohrbogen, einbauen, in
		der Unterkonstruktion befestigen und an
		die erste Abdichtungslage anschließen.
		
		Fabrikat Solardurchführung: ...
		Nennweite:                  ... mm
		
		Anschluss an Solardurchführung mit werk-
		seitig vorkonfektionierter NovoProof®
		Manschette herstellen. Gegen Abrutschen
		mit Edelstahlschelle sichern und mit
		NovoProof® Anschlusspaste versiegeln.
		Überlappungen homogen in der ThermoFast®
		Fügetechnik schweißen.
		
		Durchmesser:   NW ... mm
		Anschlusshöhe: ... cm
		Ausführung:    o geschlossen
		               o einseitig offen
		               o senkrecht
		               o konisch
		
		Grundlagen der Ausführung sind die Ver-
		arbeitungsrichtlinien der Hersteller.
		
		Produkt: NovoProof® Manschette



8316	Stk	Kabeldurchführung, einteilig
		
		Kabeldurchführung für einschaliges Dach,
		mit doppeltem Rohrbogen, einbauen, in
		der Unterkonstruktion befestigen und an
		die erste Abdichtungslage anschließen.
		
		Fabrikat Kabeldurchführung: ...
		Nennweite:                  ... mm
		
		Anschluss an Kabeldurchführung mit werk-
		seitig vorkonfektionierter NovoProof®
		Manschette herstellen. Gegen Abrutschen
		mit Edelstahlschelle sichern und mit
		NovoProof® Anschlusspaste versiegeln.
		Überlappungen homogen in der ThermoFast®
		Fügetechnik schweißen.
		
		Durchmesser:   NW ... mm
		Anschlusshöhe: ... cm
		Ausführung:    o geschlossen
		               o einseitig offen
		               o senkrecht
		               o konisch
		
		Grundlagen der Ausführung sind die Ver-
		arbeitungsrichtlinien der Hersteller.
		
		Produkt: NovoProof® Manschette



8320	Stk	Lüfter für einschaliges Dach, Kaltdach
		
		Lüfter für einschaliges Dach, Kaltdach,
		mit Abdeckhaube, einbauen, in der Unter-
		konstruktion befestigen und an die erste
		Abdichtungslage anschließen.
		
		Fabrikat Dachentlüfter: ...
		Nennweite:              ... mm
		
		Anschluss an Dachdurchdringung mit werk-
		seitig vorkonfektionierter NovoProof®
		Manschette herstellen. Gegen Abrutschen
		mit Edelstahlschelle sichern und mit
		NovoProof® Anschlusspaste versiegeln.
		Überlappungen homogen in der ThermoFast®
		Fügetechnik schweißen.
		
		Durchmesser:   NW ... mm
		Anschlusshöhe: ... cm
		Ausführung:    o geschlossen
		               o einseitig offen
		               o senkrecht
		               o konisch
		
		Grundlagen der Ausführung sind die Ver-
		arbeitungsrichtlinien der Hersteller.
		
		Produkt: NovoProof® Manschette





